PS7R-9000/5000ヘルプ

| 目次へ

[イメージ処理]タブ

写真やイラストなどの画像素材のプリント画質を調整します。
プレビュー表示
設定した内容がプレビュー(イメージ)表示されます。

ガンマ調整
コントラスト、濃度、CMYK各色のガンマ値を調整します。

コントラスト
画像のコントラスト（明るさと暗さの対比）を調整します。 強くすると明暗の差が強調され、メリハリの効いた画像になります。 弱くすると明暗の差が少なくなり、画像全体がグレーっぽくなります。

濃度
画像の濃度を調整します。

詳細設定
CMYK各色のガンマ値を調整するときにチェックマークを付けます。 その後、［詳細変更］ボタンをクリックしてください。

詳細変更
CMYK各色のガンマ値を調整します。 ［詳細設定］にチェックマークが付いているときにだけクリックできます。 クリックして表示される［ガンマ調整 詳細変更］画面でガンマ値を調整してください。 ガンマ値は0.1～3.0の範囲で設定できます。数値を小さくするとその色が明るくなり、数値を大きくすると暗くなります。

スクリーニング
ハーフトーン部分の処理方法を選択します。

［選択できる処理方法］
・ | 誤差拡散処理 | ドットの密度で階調を表現します。密度が高ければ濃くなり、低ければ薄くなります。
・ | 網点処理 | ドットの大きさを変えることで階調を表現します。ドットが大きければ濃くなり、小さければ薄くなります。網点の細かさは、［網点線数］で設定します。

文字スムージング処理
文字スムージング処理を有効にするかどうか設定します。 チェックマークを付けると文字スムージング処理が有効になり、文字の輪郭がなめらかにプリントされます。
※ 文字スムージング処理を有効にすると、プリントにかかる時間が長くなります。

網点線数
［スクリーニング種類］で「網点処理」を選択した場合に、網点の線数を選択します。 70線と100線が選択できます。100線の方が画像がより精細にプリントできます。

特殊画像設定
原稿をプリントする向き、プリント位置、画像品質などを設定します。 クリックすると、［特殊画像設定］画面が表示されます。

［設定できる内容］
・ | 画像回転 | 用紙に対して原稿をプリントする向きを設定します。 オートを選択すると、出力データで設定している原稿の向きと、トレイまたは給紙台にセットされた用紙の向きに合わせて、自動でプリントする向きが設定されます。
・ | 画像位置調整 | 原稿をプリントする位置を調整します。 天地左右にそれぞれ-20～20mmの範囲で、0.5mm単位で調整できます。 両面印刷をするときは、表面と裏面でそれぞれ調整できます。 表面：　排紙台に排出されたときの上面 裏面：　排紙台に排紙されたときの下面
・ | 画像品質 | プリントの品質（解像度）を設定します。
・ | オートカラーマッチング | カラーマネージメント(ComuColor ™ Standard)による色の調整（変換）を行うかどうかを選択します。チェックマークを外した場合は、[最大ドロップ数]を手動（１～７）で設定できます。

標準に戻す
［イメージ処理］タブの設定内容を初期値に戻します。

ヘルプ
ヘルプを表示します。