Druckertreiber-Hilfe

| Zum Inhaltsverzeichnis

Registerkarte [Haupteinstellung]

Es kann zwischen Ein- und Zweifarbendruck gewählt werden und der Ausgabemodus, etc. festgelegt werden.

Preview-Anzeige
Zum Ansehen einer Vorschau Ihrer Einstellungen.

Farbdruck (nur Zweifarbendrucker)
Wählen Sie zwischen Ein- und Zweifarbendruck.

Layout
Beim Duplex-Drucken kann die Bindungsseite ausgewählt werden.

[Auswahlmöglichkeiten]
- | AUS (Standard) | Duplex-Druck ist ausgeschaltet.
- | Lange Seite binden | Die Längstseite des Originals wird für die Bindung ausgewählt.
- | Kurze Seite binden | Die kurze Seite des Originals wird für die Bindung ausgewählt.

Papiereinzugstisch (nur bei Mehrfach-Papiereinzugstisch)
Wählen Sie den Tisch aus, auf dem sich das Druckpapier befindet.

[Auswahlmöglichkeiten]

-

Autom.Einzugstisch

Der Einzugstisch wird automatisch ausgewählt, entsprechend des [Ausgabepapierformat] auf der [Layout]-Registerkarte.

Wenn kein Einzugstisch für das entsprechende Ausgabeformat existiert, erscheint eine Fehlermeldung und der Druckauftrag kann nicht ausgeführt werden.

- | Einzugstisch 1 | Das Papier auf Einzugstisch 1 wird zum Drucken verwendet.
- | Einzugstisch 2 | Das Papier auf Einzugstisch 2 wird zum Drucken verwendet.
- | Mehrzwecktisch | Das Papier auf Standard-Einzugstisch 1 wird zum Drucken verwendet.
- | Frei | Unabhängig von dem [Ausgabepapierformat], das auf der [Layout]-Registerkarte eingestellt wurde, wird von dem Einzugstisch aus gedruckt, der auf dem Bedienfeld des Druckers ausgewählt wurde.

Druckseite festlegen
Wenn die Bindungsseite unter [Layout] eingestellt wurde, legen Sie fest, ob die Vorder- oder die Rückseite bedruckt werden soll.

[Auswahlmöglichkeiten]
- | Vorderseite | Nur ungerade Seiten werden gedruckt.
- | Rückseite | Nur gerade Seiten werden gedruckt.

Auto-Verfahren
Stellt den Status für die Masterherstellung und das Drucken auf "Fortlaufender Betrieb" (Druckpausentaktung).

[Auswahlmöglichkeiten]
- | EIN | Fortlaufender Betrieb von der Masterherstellung bis zum Drucken. Wenn mehrere Seiten zu drucken sind, werden alle Seiten nacheinander ohne Pause gedruckt.
- | Halb-Auto (Druck) | Hört auf, nachdem die Daten empfangen wurden und bevor der Master erstellt wird. Das Papier kann neu eingelegt oder die Druckertrommel ausgetauscht werden. Durch Drücken von [Start] beginnt der RISO-Drucker den Master zu erstellen und zu drucken (Autodruck).
- | Halb-Auto (Master) | Nach Erstellung des Masters, wird ein Testdruck ausgegeben und der Prozess angehalten. Nachdem der Ausdruck überprüft wurde, kann die Druckposition angepasst werden oder andere Einstellungen vorgenommen werden. Durch Drücken von [Start] beginnt der RISO-Drucker mit dem Drucken (Auto-Master). Wenn mehrere Seiten zu drucken sind, wird der Master für die nächste Seite erstellt (Auto-Master) und der Prozess wieder angehalten nachdem der Testdruck ausgegeben wurde.
- | Manuell | Der Druckvorgang wird angehalten, bevor der Master erstellt und gedruckt wird. (Das ist der normale Druckmodus (manuell).)

Ausgabemodus
Der Ausgabemodus für die vom Computer gesendeten Daten kann ausgewählt werden.

[Auswahlmöglichkeiten]
- | Direktdruck | Die vom Computer gesendeten Daten werden entsprechend der [Auto-Verfahren]-Einstellungen auf Papier gedruckt.
- | Drucken & Speicherung | Zusätzlich zum Direktdruck werden die Daten im Kontrollgerät gespeichert.
- | Speicherung | Die ausgegebenen Daten werden im Kontrollgerät gespeichert. Die im Speicher hinterlegten Daten können erneut gedruckt werden oder die entsprechenden Druckausgabekonditionen geändert werden, indem die [Speicherung]-Registerkarte unter [Job-Manager] auf dem RISO PS7R-Kontrollgerät aufgerufen wird.
- | Archiv | Die ausgegebenen Daten werden nach dem RIP gespeichert (archiviert). Die gespeicherten Daten können erneut gedruckt werden, indem [Archiv] unter dem [Job-Manager] des RISO PS7R aufgerufen wird..

Ausgabekondition festlegen
Außer wenn [Formular] unter [Ausgabemodus] eingestellt ist, können die verfügbaren Druckeinstellungen immer ausgewählt werden. Zusätzlich kann der Speicherordner für Ausgabedaten im Speicher angegeben werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausgabekondition festlegen], um den Bildschirm zum Festlegen der Ausgabekondition anzuzeigen.

[Mögliche Einstellungen]
- | Ausgabekondition | Sie können wählen, ob nach den Druckertreiber-Einstellungen oder nach den Ausgabeeinstellungen, die im Kontrollgerät eingetragen sind, gedruckt werden soll.
- | Speicherungsordner | Die Ausgabedaten können in einem beliebigen Ordner im Kontrollgerät gespeichert werden. Wenn ein Ordner im Kontrollgerät erstellt wird, mit [Drucken & Speicherung] unter [Ausgabemodus] oder mit der Auswahl [Speicherung], wird einer der Ordner 1 bis 9 (oder ein beliebig anders benannter Ordner) ausgewählt.

Standardeinstellung
Setzt die Einstellungen auf der Registerkarte [Haupteinstellung] auf ihre ursprünglichen Werte zurück.

Hilfe
Anzeige der Hilfe.