PS7R-9000/5000ヘルプ

| 目次へ

［メイン設定］タブ

カラープリントと白黒プリントの切り替え、用紙種類の指定、出力方法などを設定します。

プレビュー表示
設定した内容がプレビュー(イメージ)表示されます。

カラーモード
カラーと白黒のどちらでプリントするか選択します。

原稿モード
画像と文字のどちらの品質を優先してプリントするか選択します。

両面印刷
両面印刷をするかどうか選択します。
両面印刷をするときは、綴じの位置を「長辺」か「短辺」かを選択してください。

［設定できる内容］
・ | なし | 両面印刷は行いません。
・ | 長辺を綴じる | 両面印刷をします。原稿の長い辺が綴じ位置になります。
・ | 短辺を綴じる | 両面印刷をします。原稿の短い辺が綴じ位置になります。

給紙トレイ選択
プリントする用紙がセットされているトレイを選択します。

［設定できる内容］

・

オートトレイ選択

出力データで指定している用紙サイズと用紙種類に合わせて、自動でトレイが選択されます。

※ | 「オートトレイ選択条件」で設定した条件に合ったトレイが無いときは、エラーとなって プリントできません。

・ | トレイ1 | トレイ1にセットされた用紙にプリントされます。
・ | トレイ2 | トレイ2にセットされた用紙にプリントされます。
・ | 給紙台 | 給紙台にセットされた用紙にプリントされます。

用紙種類
用紙の種類を選択します。

プリント単位
ページ単位と部単位のどちらで排紙するか選択します。

1部プリントして停止する
確認プリントをするかどうかを設定します。
チェックマークを付けると、最初に1ページまたは1部、確認用のプリントが行われます。仕上がりを確認後、プリンタの操作パネルの「プリント/一時停止キー」を押すと、指定部数のプリントが開始されます。ページ数や部数の多い出力データをプリントする場合などにご利用ください。

出力方法
パソコンから送信したデータの出力方法を選択します。

［設定できる内容］
・ | ダイレクトプリント | 用紙にプリントします。
・ | プリント＆ホールド | 用紙にプリントすると同時に、ホールドジョブとしてプリントコントローラに登録します。
・ | アーカイブ | プリントするデータをRIP展開した状態でプリントコントローラに保存（アーカイブ）します。
・ | ホールド | ホールドジョブとしてプリントコントローラに登録します。登録したデータは繰り返し呼び出してプリントできます。

出力条件指定
あらかじめプリントコントローラに登録しているプリンタドライバの出力設定や出力データの保存先フォルダ名を選択したり、フォルダ暗証番号やジョブコメントの入力ができます。

［選択できる項目］
・ | 出力設定 | ［出力方法］で「ダイレクトプリント」や「プリント＆ホールド」を選択している場合に、登録済みの出力設定を選択できます。
・ | 保存フォルダ名 | ［出力方法］で「プリント＆ホールド」や「ホールド」を選択している場合に、ホールドするジョブの保存先フォルダを選択できます。
・ | フォルダ暗証番号 | [出力方法]で「プリント＆ホールド」や「ホールド」を選択している場合に、暗証番号が設定されているフォルダにデータを保存する場合は、暗証番号を入力します。
・ | ジョブコメント | [ジョブマネージャー]の[詳細]画面に表示するコメントを入力します。

標準に戻す
［メイン設定］タブの設定内容を初期値に戻します。

ヘルプ
ヘルプを表示します。