PS7R-9000/5000 幫助

| 目錄

［圖像］標籤

調整照片及插圖等圖像素材的印刷畫質。
預覽顯示
預覽（圖像）顯示設定內容。

伽瑪控制
調整對比度、濃度、CMYK各色的灰度係數值。

對比度
調整圖像的對比度（明暗對比）。 對比度強則明暗對比強烈，圖像鮮明。 對比度弱則明暗對比不強，圖像整體發灰。

濃度
調整圖像的濃度。

細節設定
調整CMYK各色灰度係數值時添加複選標記。 之後，點擊［細節變更］。

細節變更
調整CMYK各色灰度係數值。只有當［細節設定］帶有複選標記時才可以點擊。用點擊後所顯示的［伽瑪控制 細節變更］對話框調整灰度係數值。可點擊或在0.1～3.0的範圍內調整數值。

預覽
選擇半色調部分的處理方法。

［可以選擇的處理方法］
- | 誤差擴散 | 用網點的密度表現層次。密度高則濃，低則淡。
- | 網紋覆蓋 | 通過變換網點的大小表現層次。網點大則濃，小則淡。網點粗細通過［線數］進行設定。

文字調整
設定是否有效進行文字修正處理。當帶有複選標記時則文字修正處理有效，否則印刷出來的文字輪廓郭光滑。
注：將文字修正處理設為有效，則印刷所需的時間將延長。

線數
當在［預覽］中選擇[網紋覆蓋]時，需選擇網點的線數。 可選擇的線數有70線和100線。100線的印刷效果更精細。

特殊圖像
設定原稿的頁面方向、印刷位置、圖像質量等。
點擊後會顯示［特殊圖像］對話框。

[設定]
- | 圖像旋轉 | 對紙張設定印刷原稿時的頁面方向。 選擇為自動時，將根據通過輸出資料設定的原稿方向和進紙器或放置在多層進紙器中的紙張方向，自動設定頁面方向。
- | 圖像位置 | 調整原稿的印刷位置。 上下左右可以分別在-20～20mm範圍內、以0.5mm爲單位進行調整。 雙面印刷時，可以分別調整正反面。 正面和反面分別是紙張排到出紙台後的上面和下面。
- | 圖像質量 | 設定印刷質量（解析度）。標準(300dpi x 300dpi) 或高精細(300dpi x 600dpi) 能被選擇。初始設定是[ 標準(300dpi x 300dpi) ]。
- | 自動色彩匹配 | 選擇是否通過色彩管理（ComColor™ Standard)進行色彩調整(轉換)。如果取消複選標記，則需要用手動(1～７)設定[最大墨量]。

返回標準狀態
將［圖像］標籤的設定內容返回預設值。

使用指南
顯示幫助。