Aide du pilote d'imprimante

| Voir Table des matières

Onglet [Options]

Configuration de la Séparation des travaux, de la Densité d'impression, du Groupage etc.

Contrôle de la trieuse (Imprimantes monochromes uniquement)
Lorsqu'une trieuse a été installée et que celle-ci est utilisée (option) sur l'imprimante, son fonctionnement peut être configuré. La trieuse fonctionne comme suit suivant les éléments sélectionnés dans le menu déroulant.

[Éléments pouvant être configurés]
- | Libre | Suit les paramètres déterminés sur l'imprimante RISO.
- | OFF | La trieuse n'est pas utilisée.
- | Tri | Sépare par page et envoie chaque page imprimée vers un plateau de réception différent. Lorsque le nombre total de pages d'un travail d'impression dépasse le nombre de plateaux de réception de la trieuse, les pages qui dépassent le nombre sont envoyées au magasin des pages non-triées.
- | Groupe | Rassemble par groupes et envoie les imprimés vers différents plateaux de réception. Les imprimés d'une même page sont envoyés vers un plateau de réception.
- | Empilage | Sélectionner cette option pour obtenir un temps de séchage suffisant pour chaque imprimé. Lorsque le nombre total de pages d'un travail d'impression dépasse le nombre de plateaux de réception de la trieuse, celle-ci recommence à partir du premier plateau de réception et les envoie dans l'ordre.

Agrafeuse(Imprimantes monochromes uniquement)
Si une trieuse (option) équipée d'une agrafeuse est installée et utilisée, il est possible de déterminer si l'on désire agrafer les imprimés ou non, ainsi que la position d'agrafage.

[Éléments sélectionnables]
- | Libre | Suit les paramètres déterminés sur l'imprimante RISO.
- | OFF | La trieuse ne fonctionne pas.
- | Position 1 avant |
- | Positions 2 centre |
- | Position 1 profonde |

Séparation des travaux
Le moment d'insertion de la bande de séparation peut être configuré lorsqu'un inserteur bande est raccordé à l'imprimante.

[Éléments sélectionnables]
- | Libre | Suit les paramètres de l'imprimante.
- | OFF | Pas d'insertion de bande de séparation.
- | Par travaux | La bande est insérée entre chaque travail d'impression.
- | Entre les pages | La bande est insérée entre les pages.

Mode Papier Interposal (unités à alimentation frontale du papier uniquement)
Pendant l'impression, une feuille de papier différente du papier utilisé pour l'impression peut être insérée comme séparation. Le moment d'insertion de la feuille interposée se configure ici. Le magasin utilisé pour le papier interposal doit être déterminé à l'avance.

[Éléments sélectionnables]
- | Libre | Suit les paramètres de l'imprimante.
- | OFF | Pas de papier interposal.
- | Par travaux | Le papier interposal est inséré entre chaque travail d'impression.
- | Entre les pages | Le papier interposal est inséré entre les pages.

Vitesse d'impression
La vitesse d'impression de l'imprimante peut être réglée sur cinq niveaux. Quand [Libre] est sélectionné, l'impression s'effectue selon les paramètres de l'imprimante.

Densité d'impression - Couleur 1/Densité d'impression - Couleur 2
La densité d'impression de l'imprimante peut être réglée sur cinq niveaux. Quand [Libre] est sélectionné, les travaux d'impression s'impriment suivant le paramètre de densité de l'imprimante.

Démarre les opérations confidentielles à la fin
Après avoir créé un master et imprimé toutes les pages, le master créé est jeté à la fin et un nouveau master est préparé. Sélectionner cette option pour que l'utilisateur de l'imprimante suivant ne puisse pas connaître le contenu de l'impression.

Envoyer les données après l'initialisation de l'imprimante
Les paramètres de l'imprimante sont réinitialisés avant que les données du document ne soient envoyées à l'imprimante. Il est recommandé de cocher cette option.

Haute vitesse
L'imprimante RISO imprime à haute vitesse. La vitesse varie selon l'imprimante RISO.

Impression par intervalle
Un intervalle est créé pour l'impression du papier en interposant des tours de tambour à vide pendant l'impression, ce qui permet d'éviter le maculage des encres du papier imprimé.

Groupage
Il s'agit ici de diviser un travail et de le distribuer à d'autres contrôleurs d'imprimante sur le réseau afin de rendre le traitement par imprimante plus efficace.

Détails
Cette option n'est disponible que si [Groupage] a été coché. Cliquer dessus pour afficher la fenêtre [Groupage].

[Contenu pouvant être configuré]
- | Délégation de travaux | Quand plusieurs contrôleurs PS7R de RISO sont raccordés au réseau, chacun d'entre eux peut prendre en charge la délégation de travaux. Lorsque l'option Délégation de travaux est activée et qu'un nouveau travail est reçu alors qu'un autre est en cours de traitement, la liste des contrôleurs enregistrés est scannée dans l'ordre et le nouveau travail est envoyé à un contrôleur PS7R de RISO présent pour l'impression.
- | Division de travail | Lorsque des travaux à grand nombre de pages ou avec un grand nombre de copies doivent être traités, ce travail peut être divisé en plusieurs travaux. La charge de l'imprimante pour chaque travail est ainsi réduite.
- | Limite de division | Configuration des conditions de division du travail. Si des travaux dont le nombre de pages ou le nombre de copies spécifié ici sont envoyés pour impression, ils seront divisés.

Défaut
Permet de remettre les paramètres de l'onglet [Options] à leurs valeurs initiales.

Aide
Afficher l'aide.