Ajuda do Controlador de Impressora

| Para o Índice Geral

Separador [Opções]

É possível efectuar definições de Separação de trabalhos, Densidade impressão, Agrupamento, etc.

Controlo do organizador (apenas impressoras monocromáticas)
Quando tiver instalado e estiver a utilizar um organizador (opção) na impressora, é possível configurar o funcionamento do mesmo. O organizador funciona das formas apresentadas em seguida, consoante os itens seleccionados no menu pendente.

[Itens que pode definir]
- | Abrir | Utiliza as definições da impressora RISO.
- | Deslig. | O organizador não é utilizado.
- | Organizar | Efectua a separação por páginas e envia cada impressão para um receptáculo diferente. Quando o número total de páginas de um trabalho ultrapassar o número de receptáculos do organizador, as páginas que ultrapassarem o número são enviadas para a bandeja de não organizados.
- | Agrupar | Efectua a recolha por grupos e envia as impressões para receptáculos diferentes. As impressões da mesma página são enviadas para um receptáculo.
- | Empilhar | Quando pretender que cada impressão seque o suficiente, seleccione esta opção. Quando o número total de páginas de um trabalho ultrapassar o número de receptáculos do organizador, o processo começa novamente a partir do primeiro receptáculo e as páginas são enviadas por ordem.

Agrafador (apenas impressoras monocromáticas)
Se instalar e utilizar um organizador (opção) equipado com um agrafador, pode definir se pretende ou não agrafar as impressões e definir a posição de agrafagem.

[Itens seleccionáveis]
- | Abrir | Utiliza as definições da impressora RISO.
- | Deslig. | O organizador não funciona.
- | 1 posição frente |
- | 2 posições centro |
- | 1 posição profund. |

Separação de trabalhos
Pode definir a temporização de introdução da fita adesiva quando estiver ligado um separador de trabalhos à impressora.

[Itens seleccionáveis]
- | Abrir | Segue as definições da impressora.
- | Deslig. | Não há inserção de fita adesiva.
- | Entre trabalhos | É inserida fita adesiva entre os trabalhos.
- | Entre páginas | É inserida fita adesiva entre as páginas.

Modo de interposição de papel (apenas unidades de fornecimento de papel frontais)
Durante a impressão, é possível inserir uma folha de papel diferente do papel utilizado para efectuar a impressão, para funcionar como separador. A temporização de inserção da interposição de papel pode ser definida aqui. A bandeja utilizada para o papel de interposição deve ser definida previamente.

[Itens seleccionáveis]
- | Abrir | Segue as definições da impressora.
- | Deslig. | Sem papel de interposição.
- | Entre trabalhos | É inserido papel de interposição entre os trabalhos.
- | Entre páginas | É inserido papel de interposição entre as páginas.

Velocidade de impressão
É possível ajustar a velocidade de impressão da impressora em cinco níveis. Quando a opção [Abrir] estiver seleccionada, a impressão é efectuada com as definições da impressora.

Densidade de impressão - Cor 1/Densidade de impressão - Cor 2
É possível ajustar a densidade de impressão da impressora em cinco níveis. Quando a opção [Abrir] estiver seleccionada, os trabalhos são impressos com a definição de densidade da impressora.

Iniciar funcionamento confidencial no final
Depois de criar uma matriz e imprimir todas as páginas, a matriz criada é eliminada no final e é definida uma nova matriz. Quando não pretender que o utilizador seguinte da impressora tenha acesso ao conteúdo impresso, deve definir esta opção.

Dados impressos depois de inicializar a impressora
As definições da impressora são reiniciadas antes de os dados dos documentos serem enviados para a impressora. Geralmente, é aconselhável que tenha esta opção seleccionada.

Alta velocidade
A impressora RISO imprime a alta velocidade. A velocidade varia consoante a impressora RISO.

Impressão por intervalos
Durante a impressão, ocorre um intervalo de saída do papel; o tambor roda algumas vezes enquanto está vazio, evitando que o papel impresso fique manchado.

Agrupamento
Consiste na divisão de um trabalho e na sua distribuição por outros controladores de impressora da rede, de forma a que o processamento possa ser mais eficaz.

Detalhes
Disponível apenas quando tiver seleccionado [Agrupamento]. Se fizer clique, aparece a janela [Agrupamento].

[Conteúdo que pode definir]
- | Delegação de trabalhos | Quando estiverem ligados vários RISO PS7R Controller à rede, cada um deles pode efectuar a delegação de trabalhos. Quando a Delegação de trabalhos estiver activada e for recebido um novo trabalho durante o processamento de outro trabalho, será efectuada uma procura na lista de controladores registados e o novo trabalho será enviado para impressão para um RISO PS7R Controller existente na lista.
- | Divisão de trabalhos | Durante o processamento de trabalhos com um número elevado de páginas ou muitas cópias, um trabalho pode ser dividido em vários trabalhos. A carga da impressora para cada trabalho é reduzida.
- | Limite div. trab. | Pode definir as condições de divisão do trabalho. Se um trabalho ultrapassar o número de páginas ou cópias especificado aqui, o trabalho será dividido.

Predefinir
Repõe as predefinições do separador [Opções].

Ajuda
Apresenta a ajuda.