Ayuda del controlador de impresora

| Para ver Contenidos

Pestaña [Configuración principal]

Se puede alternar entre la impresión monocolor y la impresión en dos colores, y se puede ajustar el modo de ejecución, etc.

Vista Previsualizada
Le permite ver una imagen de los ajuste realizados.

Modo color(sólo para impresoras de dos colores)
Seleccione impresión en dos colores o impresión monocromática.

Disposición
Cuando el acabado de impresión es impresión dúplex, se puede seleccionar el lado de encuadernación.

[Contenidos que se puedan ajustar]
- | Desactivado (predeterminados) | Sin ajustes para la impresión dúplex.
- | Encuadernación lado largo | Se selecciona el lado largo del original para la encuadernación.
- | Encuadernación lado corto | Se selecciona el lado corto del original para la encuadernación.

Bandeja de papel (Sólo para impresoras con bandeja de papel múltiple)
Seleccione la bandeja que contiene el papel.

[Contenidos que se puedan ajustar]

-

Selección bandeja-auto

La bandeja se selecciona automáticamente en función de [Tamaño papel salida] en la pestaña [Disposición].

Si no hay ninguna bandeja que corresponda con el papel de salida, se genera un error y no se puede llevar a cabo la impresión.

- | Bandeja de Alimentación 1 | Se imprime con el papel de la Bandeja 1.
- | Bandeja de Alimentación 2 | Se imprime con el papel de la Bandeja 2.
- | Bandeja estándar | Se imprime con el papel de la Bandeja estándar.
- | Libre | Indiferentemente del [Tamaño papel salida] seleccionado en la pestaña [Disposición], se imprime en el papel de la bandeja seleccionada en el panel de la impresora.

Espec.lado impresión
Si se ha ajustado el lado de encuadernación en [Disposición], seleccione si se debe imprimir el lado frontal o trasero.

[Contenidos que se puedan ajustar]
- | Portada | Sólo se imprimen las hojas impares.
- | Página trasera | Sólo se imprimen las hojas pares.

Proceso automático
Ajusta el modo continuo para la creación de patrones y la impresión (tiempo de pausa de impresión).

[Contenidos que se puedan ajustar]
- | Activado | Operación continua, desde la creación de un patrón a la impresión. Cuando hay múltiples páginas, se imprimen todas sin interrupción.
- | Semi-auto (Copia) | Se interrumpe después de recibir los datos y antes de crear un patrón. Se puede reubicar el papel o reemplazar el tambor de impresión. Presione el botón [Start] en la impresora RISO para empezar a crear un patrón e imprimir (impresión automática).
- | Semi-auto (Master) | Después de crear un patrón, el equipo imprime una prueba y el proceso se interrumpe. Después de revisar la copia impresa, puede ajustar la posición o realizar otros ajustes. Presione el botón [Start] en la impresora RISO para empezar a imprimir (patrón automático). Si hay múltiples páginas, se crea el patrón para la siguiente página (patrón automático) y el proceso se interrumpe después de realizar una prueba de impresión.
- | Manual | La impresión se interrumpe antes de crear un patrón y antes de imprimir. (Éste es el modo de impresión normal (manual).)

Modo ejecución
Selecciona el modo de ejecución para los datos enviados por el ordenador.

[Contenidos que se puedan ajustar]
- | Impresión directa | Los datos enviados por el ordenador se imprimen en el papel en función de los ajustes de [Proceso automático].
- | Imprimir y Guardar | Junto con la impresión directa, los datos enviados se almacenan en el controlador.
- | Guardar | Los datos enviados se almacenan en el controlador. Los datos almacenados se pueden volver a imprimir, y también se pueden modificar las condiciones de impresión seleccionando la pestaña [Guardar] del [Gestor de tareas] de la Consola RISO PS7R.
- | Archivo | Los datos enviados se guardan (archivan) después de ser procesados por el RIP. Los datos almacenados se pueden volver a imprimir seleccionando [Archivo] en el [Gestor de tareas] de la Consola RISO PS7R.

Especifique condición salida
Cuando se selecciona algo que no sea [Formularios] en [Modo de ejecución], se pueden seleccionar los ajustes de impresión registrados. Además, se puede especificar la carpeta de almacenamiento de los datos de salida. Haga clic en el botón [Especifique condición salida] para ver esta pantalla.

[Elementos seleccionables]
- | Condición sallida | Puede imprimir en función de los ajustes del controlador de la impresora o en función de los ajustes de salida registrados en el controlador.
- | Guardar de la carpeta | Los datos de salida se pueden guardar en cualquier carpeta creada en el controlador. Cuando en el controlador se crea una carpeta con [Imprimir y Guardar] bajo [Modo ejecución] o [Guardar] seleccionado, se selecciona una de las carpetas comprendidas entre Carpeta 1 y Carpeta 9 (o cualquier carpeta que se haya creado).

Predeter.
Devuelve los ajustes de [Configuración principal] a sus valores iniciales.

Ayuda
Afficher l'aide.