打印机驱动程序帮助

| 目录

[基本]选项卡

可以切换单色印刷和双色印刷，并可以设置目的地等。

预览显示
允许查看所作设置的图像。

色彩模式（仅限双色速印机）
选择双色或单色印刷。

布置
当印刷的整理为双面印刷时，可以选择装订边。

[可设置的内容]
- | OFF (默认值) | 无双面印刷设置。
- | 长边装订 | 选择原稿长边进行装订。
- | 短边装订 | 选择原稿短边进行装订。

纸张来源 (仅限前部进纸台)
选择装有印刷纸张的进纸台。

[可设置的内容]

-

自动进纸

进纸台根据[布置]选项卡上的[输出纸张尺寸]自动选择。

如果没有匹配输出纸张尺寸的进纸台，会产生错误，且无法执行印刷。

- | 进纸台1 | 进纸台1中的纸张用于印刷。
- | 进纸台2 | 进纸台2中的纸张用于印刷。
- | 标准送纸台 | 标准进纸台中的纸张用于印刷。
- | 設置印刷机 | 不管[布置]选项卡上设置的[输出纸张尺寸]，在速印机面板操作设置的进纸台纸张上执行印刷。

指定印刷面
当在[布置]中选择了装订边时，可以指定印刷面。

[可设置的内容]
- | 正面 | 只印刷奇数页。
- | 背面 | 只印刷偶数页。

自动流程
设置制版和印刷的连续模式（印刷暂停时间）。

[可设置的内容]
- | 全自动 | 从制版到印刷的连续操作。当有多页时，不停止，印刷所有页。
- | 半自动(印刷) | 在接收数据之后，制版之前停止。纸张可以重排或更换印刷滚筒。 按理想速印机上的[开始]按钮开始制版并印刷（自动印刷）。
- | 半自动(制版) | 制版后，输出一份测试印刷且流程暂停。检查印刷输出后，可以调整位置或进行其它调整。 按理想速印机上的[开始]按钮开始印刷（自动制版）。有多页时，为下一页制版（自动制版），输出测试印刷后流程暂停。
- | 手动 | 印刷在制版之前和在印刷之前都暂停。（这是普通的印刷模式（手动）。）

目的地
为从计算机发送的数据选择目的地。

[可设置的内容]
- | 只印刷 | 从计算机发送的数据根据[自动流程]设置印刷在纸张上。
- | 印刷并储存 | 输出数据与只印刷一起储存在控制器中。
- | 只储存 | 输出数据储存在控制器中。 只储存中的数据可以重新印刷，或通过选择理想PS7R控制台[任务管理器]下面的[只储存]选项卡更改印刷输出设置。
- | 存档 | 输出数据在RIP之后储存（存档）。 储存的数据可以通过选择理想PS7R控制台[任务管理器]下面的[存档]重新印刷。

指定输出条件
当在[目的地]中选择了[格式]以外的项目时，可以选择已经登记的印刷设置。此外，还可以指定只储存中输出数据的目的地文件夹名称。 点击[指定输出条件]按钮显示其屏幕。

[可选择的项目]
- | 输出设置 | 可以根据打印机驱动程序设置选择印刷，或使用控制器中登记的输出设置进行印刷。
- | 目的地文件夹名称 | 输出数据可以储存在控制器中创建的任何文件夹中。 当在控制器中创建文件夹时选择了[印刷并储存]下的[目的地]或[只储存]时，会选择文件夹1到文件夹9中的一个（或任何已经设置的文件夹）。

返回标准状态
将[基本]上的设置复原到初始值。

帮助
显示帮助。