PS7R-9000/5000 Aide

| Contenus

Onglet [Traitement de l'image]

Spécifie la qualité d'impression pour des images telles que la photo.
Image de sortie
Montre l'image de sortie selon les paramètres courants.

Contrôle Gamma
Ajuste les valeurs de Gamma du contraste, de la densité, et du CMYK.

Contraste
Ajuste le contraste (corrélation entre la luminositéet l'obscurité) des images. Un contraste élevéaugmente la différence entre les zones lumineuses et les zones foncées, donnant des images nettes. Un contraste bas diminue la différence entre les zones lumineuses et les zones foncées, donnant des images grisótres sur toute la zone.

Densité
Ajuste la densité des images.

Détails
Ajuste la valeur Gamma pour chaque couleur de CMYK. Cliquer sur [Détails] pour afficher une marque et cliquer sur le bouton [Changer les détails] pour afficher la fenêtre [Changement des détails contrôle Gamma].

Changer les détails
Ajuste la valeur Gamma pour chaque couleur de CMYK. Cliquer sur [Détails] pour afficher une marque et cliquer sur le bouton [Changer les détails] pour afficher la fenêtre [Changement des détails contrôle Gamma]. Vous pouvez cliquer sur ou pour ajuster la valeur de 0.1 à 3.0.

Mettre un maillage
Sélectionne la méthode de traitement de demi-ton.

[Méthodes de traitement sélectionnables]
- | Diffusion des erreurs | Exprime les tons avec une densité de point. Une densité plus forte donne des images plus foncées et une densité plus faible donne des images plus claires.
- | Ecran de points | Exprime les tons en ajustant la taille du point. Une taille plus grande donne des images plus foncées et une taille plus petite donne des images plus claires. Le nombre de lignes de point peut être sélectionné dans "Fréquence d'écran".

Lissage des lignes
Règle si le lissage de ligne est activé ou non. Si cet item est coché, le lissage de ligne est activé et les contours de caractères et de lignes réglées sont imprimés de manière lisse.
Note : Si le lissage de ligne est utilisé, le temps d'impression augmente.

Fréquence d'écran (lpi)
Si [Mettre un maillage] est réglé à [Ecran de points], règle le nombre de lignes de point (résolution).
70 lpi et 100 lpi peuvent être sélectionnées. 100lpi marque des images plus fines.

Paramètres d'image spéciale
Ajuste l'orientation de l'original, la position de l'impression, la qualité de l'image, etc.
Cliquer sur le bouton [Paramètres d'image spéciale] pour afficher la fenêtre.

[Paramètres]
- | Rotation de l'image | Règle l'orientation de l'impression de l'original en relation avec le papier. Si [Automatique] est sélectionné, l'orientation de l'impression est automatiquement sélectionnée basée sur l'orientation de l'original réglé dans les données et sur l'orientation du papier réglé dans le magasin d'alimention qui doit être utilisé.

-

Ajustement de position d'image

Ajuste la position d'impression de l'original. La position peut être ajusté dans la direction verticale et dans la direction horizontale de -20mm à +20 mm par incréments de 0,5mm. Pour l'impression double-face, la position peut être ajustée respectivement sur le côtéarriè.
"Avant" est la partie supérieure de la feuille imprimée et "Arrière" est la partie verso de la feuille imprimée qui sort dans le magasin de sortie d'impression.

- | Qualité de l'image | Règle la qualité de l'image (résolution). Standard (300dpi x 300dpi) ou Fin (300dpi x 600 dpi) peuvent être sélectionnées. Le paramètre initial est [ Standard (300dpi x 300dpi)].
- | Automatique couleurs | Sélectionne l'utilisation, ou non, de la gestion originale de couleurs (CornColor TM Standard) pour le réglage des couleurs (conversion). Dans le cas où la coche est effacée, [Abandons maximum] peut être spécifié manuellement (1-7).

Défaut
Retourne les paramètres de l'onglet [Traitement de l'image] aux paramètres par défaut.

Aide
Affiche l'aide.