Aide du pilote d'imprimante

| Voir Table des matières

Onglet [Traitement de l'image]

La qualité d'impression pour les images, photos et autres éléments similaires peut être réglée.
Affichage de l'Aperçu imp.
Permet de visionner une image des paramètres configurés.

Contrôle Gamma
Réglage du contraste et de la densité.

[Éléments pouvant être ajustés]
- | Contraste |  | Le contraste de l'image (taux de luminosité et d'ombre) se règle sur cinq niveaux. Si l'on augmente le contraste, la différence entre les parties lumineuses et les parties sombres augmente, ce qui produit une image plus nette. Si on le diminue, la différence luminosité/ombre diminue et l'image devient plus grise dans son ensemble. Le paramètre par défaut est Standard (moyen).
- | Densité |  | La densité de l'image peut être réglée sur cinq niveaux. Le paramètre par défaut est Standard (moyen).

Mettre un maillage
Permet de sélectionner le traitement à demi-ton.

[Méthodes de traitement sélectionnables]
- | Diffusion des erreurs | Les gradations sont représentées par la densité de point. Au plus la densité est importante, au plus l'image est sombre, et au plus la densité est faible, au plus l'image est claire.
- | Écran de points | Les gradations sont représentées en changeant de taille de point. Si les points sont plus grands, l'image est plus dense, et s'ils sont plus petits, l'image est plus claire. Si [Ecran de points] est sélectionné, [Fréquence d'écran (lpi)] et [Angle d'écran (degrés)] peuvent être déterminés.

Texte/Ligne->Solide-Look
Le texte et les illustrations reçoivent une apparence pleine.

Écran de points
Quand [Écran de points] est sélectionné dans [Mettre un maillage], la fréquence de l'écran et l'angle de l'écran sont déterminés.

[Contenu pouvant être configuré]
- | Fréquence d'écran (lignes par pouce) | Permet de déterminer la finesse du maillage. Les fréquences d'écran peuvent être configurées dans une plage comprise entre 20 et 100 lpi. La valeur par défaut est 71 lpi.
- | Angle d'écran (degrés) | Permet de régler l'orientation du maillage en se servant d'un angle. Régler cette option lorsqu'un motif moiré apparaît. Les angles d'écran peuvent être configurés dans une plage comprise entre 0 et 90 degrés.

Spéciale
L'orientation de l'original, la position d'impression et la qualité de l'image sont déterminées.

[Contenu pouvant être configuré]
- | Rotation de l'image | Réglage de l'orientation de l'original par rapport au papier. Auto / 0 deg. / 90 deg. / 180 deg. et 270 deg. peuvent être sélectionnés. Quand [Automatique] est sélectionné, l'orientation de l'original déterminée par les données est mise en correspondance avec l'orientation du magasin qui alimente le papier et l'orientation d'impression de l'original est configurée automatiquement.
- | Ajustement de position d'image | Réglage de la position d'impression de l'original. Verticale : +/- 15 mm, Horizontale : +/- 10 mm, par incréments de 0,5 mm. Seul l'avant peut être ajusté.

Défaut
Permet de remettre les paramètres de l'onglet [Traitement de l'image] à leurs valeurs initiales.

Aide
Afficher l'aide.