Guida del driver della stampante

| Vedere Sommario

Scheda [Opz. impost.]

È possibile impostare la Separaz. lav., la Densità di stampa, il Raggruppamento, ecc.

Contr. fascic. (solo stampanti monocolori)
Se si è installato e si utilizza un fascicolatore (dispositivo opzionale) sulla stampante, consente di impostarne le operazioni. Il fascicolatore funziona nel modo seguente in funzione di ciascuno degli elementi selezionati nel menu a discesa.

[Elementi impostabili]
- | Lib. | Segue le impostazioni della stampante RISO.
- | OFF | Il fascicolatore non viene utilizzato.
- | Fasc | Viene effettuata una separazione in funzione delle pagine e ciascun gruppo di stampe viene emesso in un diverso scomparto. Quando il numero complessivo di pagine di un lavoro supera il numero degli scomparti del fascicolatore, le pagine eccedenti vengono emesse in un altro vassoio.
- | Grup | Le stampe vengono raccolte in gruppi ed emesse in diversi scomparti. In ciascuno scomparto vengono emesse stampe della stessa pagina.
- | Imp. | Selezionare questa impostazione quando si desidera un tempo di asciugatura sufficiente per ciascuna stampa. Quando il numero complessivo di pagine di un lavoro supera il numero degli scomparti del fascicolatore, la distribuzione delle stampe riprende in ordine dal primo scomparto.

Pinz.(solo stampanti monocolori)
Se si installa ed utilizza un fascicolatore (dispositivo opzionale) dotato di pinzatrice, questo parametro consente di specificare se pinzare o meno le stampe e, in caso affermativo, in che punto pinzarle.

[Elementi selezionabili]
- | Lib. | Segue le impostazioni della stampante RISO.
- | OFF | Il fascicolatore non funziona.
- | Fronte 1 pos. |
- | Centro 2 pos. |
- | Prof. 1 pos. |

Separaz. lav.
Consente di impostare la modalità di inserimento nastro quando sulla stampante è montato un separatore lavori.

[Elementi selezionabili]
- | Lib. | Segue le impostazioni della stampante.
- | OFF | Non viene inserito il nastro.
- | Tra lavori di stampa | Il nastro viene inserito tra i lavori.
- | Tra le pagine | Il nastro viene inserito tra le pagine.

Modo Interpos su carta (solo unità ad alimentazione carta anteriore)
Durante la stampa è possibile interporre un foglio di carta diversa da quella su cui si stampa. Occorre specificare la modalità d'interposizione degli inserti. Il vassoio da cui prelevare gli inserti deve essere stato impostato in precedenza.

[Elementi selezionabili]
- | Lib. | Segue le impostazioni della stampante.
- | OFF | Nessun inserto.
- | Tra lavori di stampa | L'inserto viene frapposto tra i lavori.
- | Tra le pagine | L'inserto viene frapposto tra le pagine.

Vel. stampa
La velocità di stampa può essere regolata su cinque livelli. Quando si seleziona [Lib.], la stampa viene eseguita secondo le impostazioni stampante.

Densità stampa - Col. 1/Densità stampa - Col. 2
La densità di stampa della stampante può essere regolata su cinque livelli. Quando è selezionata l'impostazione [Lib.], i lavori di stampa vengono stampati secondo l'impostazione di densità della stampante.

Avvia operaz. riservata alla fine
Dopo la creazione della matrice e la stampa di tutte le pagine, la matrice creata viene eliminata e viene preparata una nuova matrice. Scegliere questa impostazione se non si vuole che il successivo utente della stampante venga a conoscenza dei contenuti appena stampati.

Inizial. Stamp. prima di trasm. dati
Le impostazioni della stampante vengono azzerate prima che i dati del documento vengano inviati alla stampante. Di norma, si raccomanda di selezionare questa impostazione.

Alta velocità
La stampante RISO stampa ad alta velocità. La velocità esatta dipende dal modello di stampante RISO.

Stampa con interv.
Viene creato un intervallo per l'emissione della carta facendo eseguire al cilindro (tamburo) qualche giro a vuoto. In questo modo è più facile evitare lo sfalsamento dei fogli di carta da stampa.

Raggruppamento
Consiste nel suddividere un lavoro e distribuirlo ad altri controller di stampa in rete, in modo da rendere più efficiente l'elaborazione delle stampanti.

Dettagli
Disponibile solo se è stato selezionato il [Raggruppamento]. Facendo clic compare la finestra [Raggruppamento].

[Contenuti impostabili]
- | Delega lavori di stampa | Quando vi sono più Controller RISO PS7R collegati in rete, ciascuno di essi può svolgere la delega lavori di stampa. Quando è attivata la Delega lavori di stampa e viene inviato un nuovo lavoro mentre un altro è in fase di elaborazione, viene esaminato l'elenco dei controller registrati ed il nuovo lavoro viene inviato ad un Controller RISO PS7R libero.
- | Suddivisione lavori di stampa | Quando si elaborano lavori con molte pagine o un alto numero di copie, il lavoro può essere suddiviso in più lavori. Il carico per la stampante viene ridotto.
- | Limite suddivisione | Vengono impostate le condizioni per la suddivisione del lavoro. I lavori che superano il numero di pagine o il numero di copie specificato in questa impostazione vengono suddisivi.

Predef.
Riporta le impostazioni della scheda [Opz. impost.] ai valori iniziali.

Guida
Visualizza la Guida.