PS7R-9000/5000 Guida

| Indice

Selettore [Impostazione principale]

Da qui é possibile commutare tra stampa a colori e stampa in bianco e nero, impostare il tipo di carta, il metodo di uscita, ecc.

Immagine di uscita
Mostra l'immagine di uscita in base alle impostazioni attuali.

Modo Colore
Seleziona la stampa a colori o in bianco e nero.

Immagine originale
Seleziona l'immagine o il carattere cui assegnare priorità durante la stampa.

Stampa duplex
Seleziona se eseguire la stampa duplex oppure no.
Per selezionare la stampa duplex, specificare la posizione di rilegatura.

[Impostazioni]
- | OFF | La stampa duplex non viene eseguita.
- | Rilegatura sul bordo lungo | Viene eseguita la stampa duplex. Il bordo lungo dell'originale diviene la posizione di rilegatura.
- | Rilegatura sul bordo corto | Viene eseguita la stampa duplex. Il bordo corto dell'originale diviene la posizione di rilegatura.

Vassoio carta
Seleziona il vassoio di alimentazione in cui è caricata la carta da utilizzare per la stampa.

[Impostazioni]

-

Selezione vassoio - auto

Selezione automatica del vassoio. Il vassoio di alimentazione si seleziona automaticamente in base all'impostazione effettuata per [Tipo di carta] nel selettore [Impostazione principale] e per [Dimensione stampa carta] nel selettore [Disposizione].

Nota: | Quando non vi è un vassoio le cui condizioni corrispondono alla stampante, si verifica un errore e non è possibile stampare i dati.

- | Vassoio alimentazione 1 | La stampa viene eseguita sulla carta caricata nel vassoio di alimentazione 1.
- | Vassoio alimentazione 2 | La stampa viene eseguita sulla carta caricata nel vassoio di alimentazione 2.
- | Vassoio universale | La stampa viene eseguita sulla carta caricata nel vassoio di alimentazione standard.

Tipo di carta
Seleziona il tipo di carta.

Modalità di espulsione
Seleziona se eseguire la stampa fascicolata oppure non fascicolata.

Arrestarsi dopo una bozza
Imposta se stampare una copia di prova oppure no.
Quando si clicca su [Arrestarsi dopo una bozza] in modo da visualizzare il punto di domanda, è possibile controllare la stampa stampando innanzi tutto solamente una pagina oppure un set di pagine (non compreso nel numero specificato di copie). Se successivamente al controllo non si riscontra alcun problema, premere il tasto STAMPA/PAUSA della stampante in modo da procedere con la stampa. Tale operazione è utile durante la stampa di molte pagine o di molte copie.

Modalità di Uscita
Seleziona la modalità di uscita dei dati inviati dal computer.

[Impostazioni]
- | Stampa diretta | Stampa immediatamente su carta i dati inviati dal computer.
- | Stampa & Salvataggio | Esegue la stampa diretta e salva nel controllore di stampa i dati in uscita (Salvataggio).
- | Arch. | Salva con RIP i dati di stampa.
- | Salvataggio | Salva nel controllore di stampa i dati in uscita. I dati salvati nella memoria della stampante possono essere ripetutamente stampati.

Specificare condizioni di stampa
È possibile selezionare le condizioni di stampa del Driver di Stampa che sono state registrate nel controllore di stampa. Inoltre, è possibile specificare la cartella di salvataggio per i dati di uscita in salvataggio, e possono essere immessi il codice di sicurezza della cartella ed il commento sul lavoro.

[Impostazioni]
- | Condizioni di stampa | Se [Modalità di uscita] è impostato su [Stampa diretta] e su [Stampa & Salvataggio], è possibile selezionare una condizione di stampa registrata.
- | Nome cartella di salvataggio | Se [Modalità di uscita] è impostato su [Stampa & Salvataggio] e su [Salvataggio], è possibile selezionare la cartella di salvataggio per i dati di uscita in salvataggio.
- | Codice sicur. cart. | Il codice di sicurezza della cartella viene richiesto quando si salvano i dati nella cartella in cui è stato impostato il codice di sicurezza.
- | Commento sul lavoro | È possibile visualizzare il commento sulla schermata [Dettagli] del [Gestore lavori].

Predef.
Ripristina le impostazioni del selettore [Impostazione principale] ai propri valori predefiniti.

Guida
Visualizza la Guida.