Ajuda do Controlador de Impressora

| Para o Índice Geral

Separador [Processamento de imagens]

É possível ajustar a qualidade de impressão das imagens quando imprimir fotografias, etc.
Ver Pré-visualização
Permite visualizar uma imagem das definições que efectuou.

Controlo gama
Permite ajustar o contraste e a densidade.

[Itens que pode ajustar]
- | Contraste |  | Ajusta o contraste da imagem (relação de brilho e áreas escuras) entre cinco gradações. Se aumentar o contraste, a diferença entre as áreas claras e escuras aumenta, produzindo uma imagem mais nítida. Se diminuir o contraste, a diferença entre as áreas claras/escuras diminui, fazendo com que a imagem fique com uma tonalidade acinzentada. A predefinição é Padrão (centro).
- | Densidade |  | Ajusta a densidade da imagem entre cinco gradações. A predefinição é Padrão (centro).

Selecção
Selecciona o processamento de meios-tons.

[Métodos de processamento seleccionáveis]
- | Difusão de erro | As gradações são representadas pela densidade dos pontos. Quanto maior for a densidade, mais escura será a imagem; quanto menor for a densidade, mais esbatida será a imagem.
- | Selecção de pontos | As gradações são representadas pela alteração do tamanho dos pontos. Se os pontos forem maiores, o resultado será mais denso; se forem mais pequenos, o resultado será mais esbatido. Se a opção [Selecção de pontos] estiver seleccionada, é possível definir [Frequência ecrã (linhas/pol)] e [Ângulo do ecrã (graus)].

Texto/Linha->Sólido
O texto e as imagens ficam com um aspecto sólido.

Selecção de pontos
Quando a opção [Selecção de pontos] estiver seleccionada em [Selecção], é definida a frequência e o ângulo do ecrã.

[Conteúdo que pode definir]
- | Frequência ecrã (linhas/pol) | Define a precisão de apresentação no ecrã. É possível definir uma frequência de ecrã entre 20 - 100 linhas/pol. A predefinição é de 71 linhas/pol.
- | Ângulo do ecrã (graus) | Define a orientação da apresentação no ecrã através de um ângulo. Ajuste esta opção quando aparecerem padrões ondulados. É possível definir o ângulo do ecrã entre 0 - 90 graus.

Conf. especial
É possível definir a orientação original, a posição de impressão e a qualidade da imagem.

[Conteúdo que pode definir]
- | Rotação da imagem | Permite definir a orientação do original em relação ao papel. Pode seleccionar Automát. / 0 graus / 90 graus / 180 graus e 270 graus. Quando a opção [Automát.] estiver seleccionada, será efectuada a correspondência entre a orientação do original definida pelos dados e a orientação da bandeja que fornece o papel; a orientação de impressão do original é definida automaticamente.
- | Ajuste da posição da imagem | Ajusta a posição de impressão do original. Vertical: +/- 15 mm, Horizontal: +/- 10 mm, em intervalos de 0,5 mm. Só é possível ajustar a frente.

Predefinir
Repõe os valores iniciais das definições do separador [Processamento de imagens].

Ajuda
Apresenta a ajuda.