PS7R-9000/5000 Aide

| Contenus

Onglet [Mise en page]

Règle le taux d'agrandissement/réduction dans l'impression et la méthode de pagination.

Image de sortie
Montre l'image de sortie selon les paramètres courants.

Taille originale
Sélectionne la taille de papier spécifiée avec le logiciel applicatif. Si la taille originale est différente du paramètre de l'application, le paramètre du logiciel applicatif est prioritaire.

Taille de papier
Sélectionne la taille de papier pour l'impression. Si la taille originale est différente de la taille de papier originale, l'agrandissement/rérente de la taille de papier originale, l'agrandissement/réduction est automatiquement effectué selon la taille du papier de sortie.

Zoom
Règle le taux d'agrandissement/réduction de l'image pour l'impression.

1. | Cliquer sur [Zoom] pour afficher une marque.
2. | Cliquer sur ou pour spécifier le taux d'agrandissement/ réduction pour l'impression en %.

Orientation
Sélectionne l'orientation de l'original pour l'impression.

Pagination
Sélectionne le type de pagination.

[Paramètres]
- | OFF | La pagination n'est pas effectuée.
- | Multi-up (Simple page) | Un nombre multiple de la même page est paginésur une feuille.
- | Multi-up (Multiple page) | Un nombre multiple de pages continues est paginésur une feuille dans l'ordre des pages.
- | Livret | Un nombre multiple de pages continues est paginéet imprimé de sorte qu'un livret peut être obtenu en pliant au centre. Deux pages sont imprimées sur chaque côté du papier.
- | Pli | Un nombre multiple de pages continues est paginéet imprimé de sorte qu'un livre peut être obtenu en pliant en deux (en travers) après l'impression double face, la reliure et la découpe. Quatre pages sont imprimées sur chaque côté d'une feuille.

Pages par feuilles
Sélectionne le nombre de pages par feuille pour la pagination.
Les "Pages par feuilles" sélectionnables dépendent de la pagination.

[Paramètres]
- | Multi-up (Simple page) | 2, 4, 8, 16 pages/feuille
- | Multi-up (Multiple page) | 2, 4, 8, 16 pages/feuille
- | Livret | Doit être sélectionné. (Le nombre est automatiquement réglé à 2 pages/feuille.)
- | Pli | Ne doit pas être sélectionné. (Le nombre est automatiquement réglé à 4 pages/feuille.)

Ordre des pages
Sélectionne l'ordre de l'arrangement des pages pour la pagination.
Si [Ordre inverse (de D à G)] n'est pas coché, la direction est de gauche à droite, et si c'est coché, la direction est de droite à gauche. L'"Ordre des pages e" sélectionnable dépend de la pagination.

[Paramètres]
- | Multi-up (Simple page) | Non
- | Multi-up (Multiple page) | Vertical/horizontal , ordre inverse (de droite à gauche)
- | Livret | Ordre inverse (de droite à gauche).
- | Pli | Ordre inverse (de droite à gauche).

Ordre inverse (de D à G)
Spécifie si la mise en page va de gauche à droite. Dans le cas de [Livret] et de [Pli] en l'absence de cochage, la mise en page se réfère à la reliure gauche et, dans le cas de cochage, à la reliure droite.

Face de sortie
Sélectionner la séquence d'impression. (Cela spécifie aussi si la surface d'impression est sur la face vers le haut ou la face vers le bas.)

[Paramètres]
- | Automatique | L'imprimante fournit automatiquement les données par séquence d'impression optimum (face vers le haut dans le cas de séquence décroissante ou face vers le bas dans le cas de séquence croissante). Cela dépend des réglages en cours.
- | Face vers le bas | Sortie des papiers imprimés avec la face imprimée vers le bas. Lorsque deux travaux s'impriment l'un après l'autre, les documents imprimés sont débités dans le même ordre que les données reçues.

Défaut
Retourne les paramètres de l'onglet [Mise en page] aux paramètres par défaut.

Aide
Affiche l'aide.