Ajuda do Controlador de Impressora

| Para o Índice Geral

Separador [Configuração principal]

Pode alternar entre impressão monocromática e impressão bicromática. Pode também definir o modo de impressão, etc.

Ver Pré-visualização
Permite visualizar uma imagem das definições que efectuou.

Modo a cores (apenas para impressoras bicromáticas)
Seleccione a impressão bicromática ou monocromática.

Esquema
Quando o modo de impressão for impressão frente e verso, é possível seleccionar a margem de união.

[Conteúdo que pode definir]
- | Deslig. (predefinição) | Não há definições para a impressão frente e verso.
- | Encadernar lado comprido | É seleccionada a margem mais comprida do documento original para união.
- | Encadernar lado curto | É seleccionada a margem mais curta do documento original para união.

Bandeja alimentadora (Multi tray paper feeder only)
Seleccione a bandeja que suporta o papel para impressão.

[Conteúdo que pode definir]

-

Selecção automát. bandeja

A bandeja é seleccionada automaticamente de acordo com a opção [Formato papel saída] do separador [Esquema].

Quando nenhuma bandeja corresponde ao formato do papel para impressão, ocorre um erro e não é possível imprimir.

- | Bandeja alimentadora 1 | O papel existente na bandeja 1 é utilizado para impressão.
- | Bandeja alimentadora 2 | O papel existente na bandeja 2 é utilizado para impressão.
- | Bandeja alimentad. padrão | O papel existente na bandeja de alimentação padrão é utilizado para impressão.
- | Abrir | Independentemente da opção [Formato papel saída] seleccionada no separador [Esquema], a impressão é efectuada no papel existente na bandeja definida a partir do painel da impressora.

Indicar lado impr.
Quando a opção de margem de união está seleccionada em [Esquema], seleccione se é impressa a face frontal ou a face posterior.

[Conteúdo que pode definir]
- | Primeira página | São impressas apenas as páginas ímpares.
- | Última página | São impressas apenas as páginas pares.

Proces. automático
Define o modo contínuo para a criação e impressão de uma matriz (tempo de pausa de impressão).

[Conteúdo que pode definir]
- | Lig. | Operação contínua desde a criação de uma matriz até à impressão. Quando existem várias páginas, as páginas são impressas sem interrupção.
- | Semi-automát. (Impressão) | A operação é interrompida após a recepção dos dados e antes da criação de uma matriz. É possível reorganizar o papel ou substituir o cilindro de impressão (tambor). Se pressionar a tecla [Iniciar] na impressora RISO, é criada uma matriz e é iniciada a impressão (impressão automática).
- | Semi-automát. (Matriz) | Após a criação de uma matriz, é efectuado um teste de impressão e o processo é interrompido. Depois de verificar a impressão, pode ajustar a posição ou efectuar outros ajustes. Se pressionar a tecla [Iniciar] na impressora RISO, inicia a impressão (matriz automática). Quando existem várias páginas, é criada a matriz para a página seguinte (matriz automática) e o processo é interrompido após a impressão de um teste.
- | Manual | A impressão é interrompida antes da criação de uma matriz e antes da impressão (este é o modo de impressão normal (manual).)

Modo de impressão
Selecciona o modo de impressão dos dados enviados a partir do computador.

[Conteúdo que pode definir]
- | Impressão directa | Os dados enviados a partir do computador são impressos em papel de acordo com as definições [Proces. automático].
- | Impressão e armazenamento | Juntamente com a impressão directa, os dados de impressão são armazenados no controlador.
- | Armazenamento | Os dados de impressão são armazenados no controlador. Os dados armazenados podem ser impressos novamente ou pode alterar as condições de impressão se seleccionar o separador [Armazenamento] no [Gestor de trabalhos] da consola RISO PS7R.
- | Arquivo | Os dados de impressão são armazenados (arquivados) após o RIP. Os dados armazenados podem ser impressos novamente se seleccionar [Arquivo] no [Gestor de trabalhos] da consola RISO PS7R.

Indicar condição de impressão
Quando está seleccionada outra opção que não [Modelos] em [Modo de impressão], é possível seleccionar as definições de impressão que foram registadas. Além disso, é possível especificar a pasta de armazenamento dos dados de impressão. Faça clique na tecla [Indicar condição de impressão] para visualizar o respectivo ecrã.

[Itens seleccionáveis]
- | Condição de impressão | Pode seleccionar imprimir de acordo com as definições do controlador de impressora ou imprimir com as definições de impressão registadas no controlador.
- | Pasta de armazenamento | Os dados de impressão podem ser armazenados em qualquer pasta criada no controlador. Quando uma pasta é criada no controlador com a opção [Impressão e armazenamento] de [Modo de impressão] ou [Armazenamento] seleccionada, é seleccionada uma opção entre Pasta 1 - Pasta 9 (ou qualquer pasta que tenha sido definida).

Predefinir
Repõe as predefinições do separador [Configuração principal].

Ajuda
Apresenta a ajuda.