PS7R-9000/5000 Ajuda

| Índice

Separador [Processamento de imagens]

Permite especificar a qualidade de impressão dos materiais de imagem, tais como fotografias.
Imagem impressa
Mostra a imagem impressa de acordo com as configurações actuais.

Controlo gama
Permite ajustar os valores Gama de contraste, densidade e CMYK.

Contraste
Permite ajustar o contraste (correlação entre o brilho e nível de escuro) das imagens. O elevado contraste aumenta a diferença entre as áreas claras e escuras, resultando em imagens nítidas. O baixo contraste diminui a diferença entre a claridade e o nível de escuro.

Densidade
Permite ajustar a densidade das imagens.

Detalhes
Permite regular os valores Gama para cada cor de CMYK. Clique em [Detalhes] para visualizar uma marca de verificação e no botão [Alterar detalhes] para visualizar a janela [Alteração detalhes controlo gama].

Alterar detalhes
Permite regular os valores Gama para cada cor de CMYK. Clique em [Detalhes] para visualizar uma marca de verificação e no botão [Alterar detalhes] para visualizar a janela [Alteração detalhes controlo gama]. Pode clicar em ou para ajustar o valor de 0.1 para 3.0.

Selecção
Permite seleccionar o método de processamento dos meios-tons.

[Métodos de processamento seleccionáveis]
- | Difusão de erro | Produz tons com a densidade de ponto. Uma densidade mais elevada produz imagens mais escuras e uma densidade mais baixa produz imagens mais claras.
- | Selecção de pontos | Produz tons regulando o tamanho do ponto. Um tamanho maior produz imagens mais escuras e um tamanho menor produz imagens mais claras. O número de linhas de pontos pode ser seleccionado em “Frequência ecrã”.

Suavização de linha
Permite definir ou não a suavização de linha. Se este item for assinalado, a suavização de linha será activada e os contornos dos caracteres e linhas pautadas são impressos com suavidade.
Nota: Se esta opção for activada, o tempo para impressão aumentará.

Frequência ecrã (linhas/pol)
Se a opção [Selecção] for definida para [Selecção de pontos], defina o número de linhas de pontos (resolução). Podem ser seleccionadas 70 linhas/polegada e 100 linhas/polegada. As 100 linhas/polegada produz imagens mais precisas.

Conf. especial
Permite definir a orientação do documento original, posição da impressão, qualidade da imagem, etc..
Clique no botão [Conf. especial] para visualizar a janela.

[Configurações]
- | Rotação da imagem | Permite definir a orientação de impressão do documento original em relação ao papel. Se a opção [Automát.] for seleccionada, a orientação da impressão é automaticamente seleccionada com base na orientação do documento original convertido em dados e a orientação do papel colocado na bandeja alimentadora.

-

Ajuste da posição da imagem

Permite definir a posição de impressão do documento original. A posição pode ser ajustada nas direcções vertical e horizontal de -20 mm a +20 mm em incrementos de 0,5 mm. Para a impressão frente e verso, a posição pode ser ajustada em cada um dos lados respectivamente.
"Frente" é o lado superior do papel impresso e "Verso" é o lado inferior do papel impresso na bandeja receptora de papel.

- | Qualidade da imagem | Permite definir a qualidade da imagem (resolução). Podem ser seleccionados Padrão (300 ppp x 300 ppp) ou Fina (300 ppp x 600 ppp). A configuração inicial é [Padrão(300 ppp × 300 ppp)].
- | Combinação auto. cores | Permite definir ou não a utilização do sistema de gestão de cores original (ComColor TM Standard) para o ajuste das cores (conversão). E, se a selecção desta opção for anulada, poderá definir [Gotas máximas] manualmente (1-7).

Predefinir
Repõe as configurações do separador [Processamento de imagens] para as configurações predefinidas.

Ajuda
Apresenta a ajuda.