速印機驅動程式說明

| 到目錄

[基本]頁籤

單色印刷與雙色印刷可以互相切換，並且可以設定目的地等模式。

預覽顯示
允許您觀看您所設定的影像。

色彩模式 (只適用於雙色速印機)
選擇雙色或單色印刷。

版面
雙面印刷完成後，可以選擇裝訂邊。

[可設定的內容]
- | OFF(預設值) | 無雙面印刷設定。
- | 長邊裝訂 | 選擇原稿長邊作為裝訂邊。
- | 短邊裝訂 | 選擇原稿短邊作為裝訂邊。

紙張來源 (只適用於前部進紙器)
選擇進紙器。

[可設定的內容]

-

自動進紙

此進紙器根據[版面]頁籤上的[輸出紙張尺寸]自動選擇。

如果沒有符合輸出紙張尺寸的進紙器時，將會發生錯誤，並且無法執行印刷。

- | 進紙器1 | 使用進紙器1內的紙張進行印刷。
- | 進紙器2 | 使用進紙器2內的紙張進行印刷。
- | 多層進紙器 | 使用多層進紙器內的紙張進行印刷。
- | 設置印刷機 | 不論[版面]頁籤的[輸出紙張尺寸]如何設定，將按照速印機操作面板設定的進紙器紙張進行印刷。

指定印刷面
在[版面]下設定裝訂邊，選正面印刷或背面印刷。

[可設定的內容]
- | 正面 | 只印刷奇數頁。
- | 背面 | 只印刷偶數頁。

自動流程
設定製版與印刷的連續模式（印刷暫停時間）。

[可設定的內容]
- | 全自動 | 從製版到列印的連續操作。如果原稿有很多頁，所有頁將會不中斷地印刷。
- | 半自動（印刷） | 接收資料後與製版前停止。可以重新配置紙張或是更換印刷滾筒。 按下RISO速印機的[開始]按鈕，開始製版與印刷（自動印刷）。
- | 半自動（製版） | 製版後輸出一張測試頁，然後作業暫停。檢查印刷結果後，你可以調整位置或進行其他調整。 按下RISO速印機的[開始]按鈕，開始印刷（自動製版）。如果原稿有很多頁，將自動進行下一頁的製版（自動製版），當輸出一張測試頁後作業停止。
- | 間歇 | 製版前與印刷前印刷停止。（這是正常印刷模式（間歇）。）

目的地
選擇電腦傳送資料的目的地。

[可設定的內容]
- | 僅印刷 | 根據[自動流程]設定印刷從電腦傳送的資料。
- | 印刷並儲存 | 輸出資料隨著僅印刷儲存在控制器內。
- | 僅儲存 | 輸出資料儲存在控制器內。 儲存在僅儲存的資料可以重新印刷，或是選擇RISO PS7R控制台[任務管理器]下的[僅儲存]頁籤變更印刷輸出設定。
- | 存檔 | RIP後進行輸出資料的儲存（存檔）。 可以選擇RISO PS7R控制台[任務管理器]下的[存檔]重新印刷已儲存的資料。

指定輸出條件
在[目的地]選取除[格式]以外的項目後，可以選擇已經登錄的印刷設定。此外，可以指定僅儲存輸出資料的目的地資料夾名稱。 點選[指定輸出條件]按鈕顯示其畫面。

[可供選擇的項目]
- | 輸出設定 | 你可以選擇根據速印機驅動程式設定或控制器內已經登錄的輸出設定進行印刷。
- | 目的地資料夾名稱 | 輸出資料可以儲存在控制器建立的任何資料夾內。 在[印刷並儲存]下的[目的地]用控制器建立資料夾或選擇[僅儲存]時，資料夾1 - 資料夾9（或任何已經設定的資料夾）之一將被選取。

返回標準狀態
將[基本]設定重設為初始值。

使用指南
顯示幫助。