PS7R-9000/5000 Hilfe

| Inhalt

Tabulator [Finisher]

Wenn ein HC Finisher (Optionen) angeschlossen ist, können verschiedene Finisherfunktionen wie z.B. Heften und Lochen spezifiziert werden.
Legen Sie den Finisher unbedingt vor dem Anschließen am Drucker bei [Druckerkonfig.] im Tabulator [Umgebung] fest. Nur die Funktion [Offsetausgabe] steht zur Verfügung wenn ein HC Auto Stacker angeschlossen ist.

Deckblatt hinzufügen (Nur für HC Finisher)
Klicken Sie dieses Feld wenn die vorderen und hinteren Umschlagseiten zusätzlich auszugeben sind. Dann klicken Sie die Taste [Details].

Details
Legen Sie die Position zumeinfügen eines Umschlags(Deckblatts), sowie einen Tisch für die Deckblätter (Deckblätter) festlegen.

[Einstellungen]
- | Deckblatt aufsetzen | Ausgabe, wobei die vordere Umschlagseite zuoberst hinzugefügt wird.
- | Deckblatttisch wählen | Wählen Sie den Tisch auf dem die Bögen zum Drucken des Umschlags (Deckblätter) angelegt sind.
- | Rückblatt aufsetzen | Ausgabe, wobei die hintere Umschlagseite zuhinterst hinzugefügt wird
- | Rückblatttisch wählen | Wählen Sie den Tisch auf dem die Bögen für die hinteren Deckblätter angelegt sind.

Heft (Nur für HC Finisher)
Die Daten mehrfacher Seiten paginieren und beidseitig bedrucken und dann falzen, um ein Heft herzustellen. Wenn die Seitenzahl eines Heftes die folgende Anzahl überschreitet, dann muss die Funktion [Separate Bänder] eingestellt werden.

- | Falzen | 20 Seiten (5 Blatt)
- | Falten und Heften | 60 Seiten (15 Blatt)

[Einstellungen]
- | AUS | Stellt kein Heft her
- | Falten | Ein Heft herstellen, das in der Bogenmitte zu 2 Seiten gefalzt wird. (Kein Heften)
- | Falten und heften | Ein Heft herstellen, wozu gefalzt und in der Mitte geheftet wird.

Details
Heftdetails festlegen.

[Einstellungen]
- | Separate Bänder | Wird ein Heft von mehr als 15 Bögen (60 Seiten) erstellt, sollte diese Funktion spezifiziert werden. Gleichzeitige Verwendung mit der Funktion zum "Deckblätt hinzufügen" ist nicht möglich.
- | Auto | Je 15 Bögen (Blätter) (60 Seiten) als Heft zum “Falten und Heften” ausgeben. Je 5 Bögen (20 Seiten) zum “Falten” ausgeben.
- | Anzahl Blatt? | Legen Sie zwischen 1 und 20 Bögen fest.Ausgabe als Einzelheft mit der festgelegten Bogenzahl.
- | Mittl. Binderand | Legen Sie den Rand vom Falz auf zwischen 0 und 50 mm fest.
- | Autom. Verkleinerung | Wenn der Mittenrand festgelegt wird, können Bilder jeweils um die Breite des spezifizierten Mittenrands nach außen verlagert werden. Bei gewissen Bögen können Bilder über den Rand hinausragen. Durch Klicken dieser Funktion werden Bilder automatisch so reduziert, dass sie aufs Papier passen.
- | Deckbl. sep. drucken | Wählen, wenn ein Umschlag separat von den Hauptseiten zu drucken ist. Dies ist nutzvoll wenn Umschlag und Seiten auf verschiedenm Papier gedruckt werden.
- | Nur Deckbl. drucken | Druckt nur die vordere und rückseitige Umschlagseite (d.h., die erste und letzte Seite). Wenn "Ohne Deckbl. im Archiv speich." geklickt wird, dann werden alle Seiten ohne Umschlagseiten (Deckblätter) im RIP-Status verarbeitet, und unter [Archiv] in [Job-Manager] abgespeichert. Werden die gedruckten Umschlagblätter (Deckblätter) auf dem Deckblatttisch angelegt und der Rest der Seiten durch Abrufen der Archivdaten gedruckt, dann können Hefte erzeugt werden.
- | Ohne Deckbl. drucken | Druckt andere als die Umschlagseiten (erste und letzte 2 Seiten).

Hefter (Nur für HC Finisher)
Bedrucktes Material von bis zu 100 Bögen können geheftet und ausgegeben werden. Zum Heften ist die Heftposition festzulegen. Falls das Heften zusammen mit Duplexdruck und Lochen ausgeführt wird, dann ist die Heftposition eingeschränkt.

Lochen (Nur für HC Finisher)
Lochen zur Ordnerablage bzw. zu Ausgabezwecken Zum Lochen sind die Lochpositionen festzulegen. Falls das Lochen zusammen mit Duplexdruck und Heften erfolgt, dann ist die Position zum Heften beschränkt.

Details

[Einstellungen]
- | Binderand zugeben | Legen Sie den Binderand im Bereich von 0 bis 50 mm fest.
- | Autom. Verkleinerung | Wenn der Mittenrand festgelegt wird, werden Bilder für die Länge des eingestellten Randes zur anderen Seite des Bindungsrandes verlagert. Bei gewissen Seiten können Bilder über den Rand hinausragen. Hier klicken, um Bilder automatisch so zu verkleinern, dass sie innerhalb des Papiers gesichert werden können.
- | Loch | Die Anzahl Löcher auswählen.

Papier falten (Nur für HC Finisher)
Der Falzvorgang kann spezifiziert werden. Die verfügbarten Falztypen sind vom angeschlossenen Apparat abhängig.
Wählen Sie den Falztyp und drücken Sie die Detailtaste, worauf die Falztypen (Bilder) als Illustrationen erscheinen.
Dieser Wahlgegenstand kann dem Land bzw. der Region entsprechend nicht verfügbar sein.

[Einstellungen]
- | Auswärts 3 Falten | Dieser Falztyp steht nur für A4 und Briefformat zur Verfügung. Das gefaltete Druckmaterial wird dann zum 3-Falztisch ausgegeben.
- | Einwärts 3 Falten | Dieser Falztyp steht nur für A4 und Briefformat zur Verfügung. Das gefaltete Druckmaterial wird dann zum 3-Falztisch ausgegeben.
- | Z-Faltung | Dieser Falztyp steht nur für A3, B4 und Ledgerformat zur Verfügung.
- | Einfachfaltung | Das gefalzte Druckmaterial wird dann zum Hefttisch ausgegeben.

Details
Legen Sie die Falz- bzw. Binderichtung fest. Die endgültigen Bilder werden mittels Illustration gezeigt.

[Einstellungen]
- | Faltrichtung | Wählen Sie welche Seite umgefaltet werden soll.
- | Binderichtung | Wird der Z-Falz gewählt, legen Sie fest welche Seite die Bindungsseite zum Falzen sein soll.
- | Versch.Orig.formate * | Falls Z-Faltung von Blättern ausgeführt wird und das fertig gefaltete Format das gleicheFormat wie die anderen Blätter besitzt, dann können sie auf denselben Tisch ausgegeben werden. Wird zum Beispiel eine Seite des Formats A3 zum Format A4 gefaltet, dann kann diese zusammen mit den anderen A4-Blättern ausgegeben werden.
| *Diese Funktion ist nur für Windows 2000/XP-Benutzer verfügbar.

Ausgabetisch (Nur für HC Finisher)
Wählen Sie zu welchem Tisch das gedruckte Material ausgegeben werden soll.

[Einstellungen]
- | Auto | Den Finisherfunktionen entsprechend zum richtigen Tisch ausgeben. Normalerweise auf "Auto" einstellen.
- | Stapeltisch | Falls die Finisherfunktion nicht verwendet wird und die Anzahl der Druckbögen 500 überschreitet, diesen Tisch wählen. Papier eines Formats im Bereich von 182 mm x 182 mm bis 330 mm x 488 mm kann auf diesem Tisch verwendet werden. (zum Heften : 203mm x 182mm - 297mm x 432mm) Werden Papierfalz und Heftherstellung spezifiziert, kann der Stapeltisch nicht ausgewählt werden.

Offsetausgabe
Gibt Papier mit einer Offsetposition für jeden Satz zum Stapeltisch aus oder Verschiebetisch des autom. Staplers (Auto Stacker). Folgendes Papierformate können zur O ffsetausgabe verwendet werden.

- | HC Finisher: | Breite 203mm-297mm/ Länge 182 - 488 mm (zum Heften: 182 - 432 mm) Die [Offsetausgabe]-Funktion kann bei Papier nicht verwendet werden, das nicht zum Stapeltisch ausgegeben werden kann.
- | HC Auto Stacker: | Breite 131 - 305 mm/ Länge 148 - 432 mm

[Einstellungen]
- | AUS | Offsetpapierausgabe deaktiviert
- | EIN | Offsetpapierausgabe aktiviert

Standardeinstellung
Die Einstellungen im Tabulator [Finisher] werden zur Standardeinstellung rückgestellt.

Hilfe
Anzeige der Hilfe.