速印機驅動程式說明

| 到目錄

[圖像]頁籤

調整照片等圖像的圖像元素印刷品質。
預覽顯示
允許您觀看您所設定的影像。

伽瑪控制
調整對比度和濃度。

[可調整的項目]
- | 對比度 |  | 圖像對比度（亮度與暗度的比率）有五檔調整等級。如果對比度增加，明亮部分和陰暗部分之間的差異也跟著增加，因此產生輪廓比較鮮明的圖像。 如果對比度降低，明亮/陰暗之間的差異也跟著減少，因此整體圖像變得比較灰暗。預設值為標準（中等）。
- | 濃度 |  | 圖像濃度有五檔調整等級。預設值為標準（中等）。

預覽
選擇半色調處理

[可供選擇的處理方法]
- | 誤差擴散 | 等級依網點濃度區別。濃度越強，圖像越濃；濃度越弱，圖像越淡。
- | 網紋覆蓋 | 等級依變更網點大小區別。網點越大，圖像越濃；網點越小，圖像越淡。 如果選擇[網紋覆蓋]，可以設定[線數]和[角度]。

文字/線圖強制全選
強制全選文字和插圖。

網紋樣式
當[預覽]選取[網紋覆蓋]時，設定線數和角度。

[可設定的內容]
- | 線數 | 設定預覽的精細度。線數的設定範圍為20 - 100線。 預設值為71線。
- | 角度 | 使用角度設定預覽印刷方向。當出現Moire紙樣時調整此項。角度的設定範圍為0 -90度。

特殊圖像
設定原稿印刷方向、印刷位置及圖像質量。

[可設定的內容]
- | 圖像旋轉 | 設定相對於紙張的原稿印刷方向。 可以選擇自動/0度/90度/180 度及270度。 選擇[自動]時，資料設定的原稿印刷方向與進紙器符合，而且原稿印刷方向自動設定完成。
- | 圖像位置 | 調整原稿的圖像位置。 垂直: +/- 15毫米，水平: +/- 10毫米，調整單位為0.5毫米。 只能調整正面。

返回標準狀態
將[圖像]頁籤的設定重設為初始值。

使用指南
顯示幫助。