PS7R-9000/5000 Aide

| Contenus

Onglet [Paramètres principaux]

Basculement entre l'impression couleur et l'impression monochrome, type de papier, méthode de sortie, etc.peuvent être réglés.

Image de sortie
Montre l'image de sortie selon les paramètres courants.

Mode couleur
Sélectionne l'impression couleur ou monochrome.

Mode original
Sélectionne l'image ou le caractère pour lequel la priorité est donnée à l'impression.

Impression double
Sélectionne s'il faut ou non effectuer une impression double face.
Pour sélectionner une impression double face, spécifiez la position de la reliure.

[Paramètres]
- | OFF | L'impression double face n'est pas effectuée.
- | Reliure en longueur | L'impression double face est effectuée. La longueur de l'original devient la position de reliure.
- | Reliure en largeur | L'impression double face est effectuée. La largeur de l'original devient la position de reliure.

Magasin papier
Sélectionne le magasin d'alimentation dans lequel le papier à utiliser est placé.

[Paramètres]

-

Sélection de magasin-auto

Le magasin d'alimentation est automatiquement sélectionné selon les paramè tres de [Type de papier] de l'onglet [Paramètres principaux] et [Taille du papier de sortie] de l'onglet [Mise en page].

Note: | Dans le cas où il n'y ait pas de magasin don’t les conditions correspondent à l'imprimante, une erreur s'est produite et il est impossible d'imprimer les données.

- | Magasin 1 | L'impression est effectuée sur le papier placé dans le Magasin 1.
- | Magasin 2 | L'impression est effectuée sur le papier placé dans le Magasin 2.
- | Magasin standard | L'impression est effectuée sur le papier placé dans le Magasin standard.

Type de papier
Sélectionne le type de papier.

Mode d'éjection
Sélectionne s'il faut effectuer des impressions reliées ou des impressions non reliées.

Pause après une épreuve
Régle s'il faut ou non sortir une copie d'épreuve.
Si vous cliquez sur [Pause après une épreuve] pour afficher une marque, vous pouvez vérifier l'impression en imprimant seulement une page ou un ensemble d'abord (non inclus dans le nombre de copies spécifiées). Après vérification, si aucun problème n'est trouvé, appuyez sur la touche PRINT/PAUSE de l'imprimante pour continuer l'impression. Ceci est utile lors de l'impression de beaucoup de pages ou lors de l'impression de beaucoup de copies.

Mode de sortie
Sélectionne le mode de sortie des données envoyées de l'ordinateur.

[Paramètres]
- | Impression directe | Imprime les données immédiatement sur le papier qui est transmis de l'ordinateur.
- | Impression et stockage | Effectue une impression directe et stocke également les données de sortie dans le contrôleur de l'imprimante (Stockage).
- | Archive | Stocke les données imprimées avec le status RIP.
- | Stockage | Stocke les données de sortie dans le contrôleur de l'imprimante. Les données stockées dans l'imprimante peuvent être imprimées de façon répétée.

Spécifier les conditions de sortie
Les conditions de sortie du pilote d'imprimante sélectionnées au préalable par le contrôleur d'imprimante peuvent être sélectionnées. En outre, le dossier de stockage des données de sortie stockées peut être spécifié, et il est possible d'entrer le code de sécurité du dossier ainsi que le commentaire de travail.

[Paramètres]
- | Conditions de sortie | Une condition de sortie enregistrée peut être sélectionné si [Mode de sortie] n'est pas réglé sur [Impression directe] et [Impression et stockage].
- | Nom du dossier d'enregistrement | Vous pouvez sélectionner le dossier des données de sortie depuis le stockage si [Mode de sortie] est réglé sur [Impression et stockage] et sur [Stockage].
- | Code sécurité du dossier | Le code de sécurité du dossier est exigé lors du stockage des données sur le dossier fermé par le code de sécurité.
- | Commentaire du travail | Le commentaire inséré ici peut être affiché sur l'écran de [Détail] sour le menu [Gestionnaire de travaux].

Défaut
Retourne les paramètres de l'onglet [Paramètres principaux] aux paramètres par défaut.

Aide
Affiche l'aide.