打印机驱动程序帮助

| 目录

[图像]选项卡

调整照片图像的图像元素印刷品质和类似项目。
预览显示
允许查看所作设置的图像。

伽玛控制
调整对比度和浓度。

[可调整的项目]
- | 对比度 |  | 图像对比度（亮度和暗度的比率）有5个调整阶度。如果对比度增加，亮部和暗部之间的差异增加，产生更清晰的图像。 如果对比度降低，亮/暗差异减小，图像整体变灰。默认为标准（中）。
- | 浓度 |  | 图像浓度有5个调整阶度。默认为标准（中）。

预览
选择半色调处理。

[可选择的处理方法]
- | 误差扩散 | 阶度由点浓度代表。浓度越大，图像越深；浓度越小，图像越淡。
- | 屏幕适用 | 改变点尺寸可以代表阶度。点越大，越浓；点越小，越淡。 如果选择[屏幕适用]，可以设置[线数]和[角度]。

文字/线状图画强制全选
文字和图示为满色调。

屏幕类型
当在[预览]下选择了[屏幕适用]时，设置线数和角度。

[可设置的内容]
- | 线数 | 设置预览的精细度。帧频的设置范围在20 - 100 lpi之间。 默认值为71 lpi。
- | 角度 | 用角度设置预览的印刷方向。当出现Moire图案时进行调整。角度的设置范围在0 - 90度之间。

特殊图像
设置原稿方向、印刷位置和图像质量。

[可设置的内容]
- | 图像旋转 | 设定原稿相对于纸张的印刷方向。 可以选择自动/0度/90度/180度和270度。 当选择了[自动]时，会匹配数据设置的原稿印刷方向与提供纸张的进纸台方向，并自动设置原稿的印刷方向。
- | 图像位置 | 调整原稿的印刷位置。 垂直: +/- 15 mm, 水平: +/- 10 mm，单位：0.5 mm。 只可以调整正面。

返回标准状态
将[图像]选项卡上的设置复原到初始值。

帮助
显示帮助。