Aide du pilote d'imprimante

| Voir Table des matières

Onglet [Paramètres principaux]

Pour passer de l'impression monochrome à l'impression bichrome et régler le mode de sortie etc.

Affichage de l'Aperçu imp.
Permet de visionner une image des paramètres configurés.

Mode couleur (imprimantes bichromes uniquement)
Sélectionner l'impression bichrome ou monochrome.

Mise en page
Lorsque la finition pour l'impression est en impression double, les dimensions de la reliure peuvent être sélectionnées.

[Contenu pouvant être configuré]
- | OFF (défaut) | Aucun paramètre pour l'impression double.
- | Reliure en longueur | La bordure la plus longue de l'original est sélectionnée pour la reliure.
- | Reliure en largeur | La bordure la plus courte de l'original est sélectionnée pour la reliure.

Magasin papier (Magasin papier multiple uniquement)
Sélectionner le magasin contenant le papier d'impression.

[Contenu pouvant être configuré]

-

Sélection de magasin-auto

Le magasin est sélectionné automatiquement suivant la [Taille de papier] sur l'onglet [Mise en page].

Lorsque la taille du papier de sortie ne correspond à la taille d'aucun magasin, une erreur se produit et l'impression ne se fait pas.

- | Magasin 1 | Le papier du magasin 1 est utilisé pour l'impression.
- | Magasin 2 | Le papier du magasin 2 est utilisé pour l'impression.
- | Magasin standard | Le papier du magasin standard est utilisé pour l'impression.
- | Libre | Quelle que soit la [Taille de papier] réglée dans l'onglet [Mise en page], l'impression se fait sur le papier qui se trouve dans le magasin programmé sur le panneau d'opération de l'imprimante.

Spécifie côté impr.
Lorsque la bordure de reliure est réglée sur [Mise en page], choisir si l'impression se fait sur le recto ou sur le verso.

[Contenu pouvant être configuré]
- | Page avant | Seules les pages impaires sont imprimées.
- | Page arrière | Seules les pages paires sont imprimées.

Marche automatique
Pour régler le mode continu pour la création de masters et l'impression (établissement d'une pause d'impression).

[Contenu pouvant être configuré]
- | ON | Fonctionnement continu depuis la création du master jusqu'à l'impression. S'il y a plusieurs pages, toutes les pages sont imprimées sans interruption.
- | Semi-automatique (Impression) | S'arrête après avoir reçu les données et avant de créer le master. Le papier peut être ré-organisé ou le tambour remplacé. Appuyer sur le bouton [Démarrer] de l'imprimante RISO pour lancer la création de master et l'impression (Impression automatique).
- | Semi-automatique (Master) | Après avoir créé un master, une épreuve test est imprimée et la procédure d'impression se met en pause. Après avoir vérifié l'épreuve, la position ou autres réglages peuvent être modifiés. Appuyer sur le bouton [Démarrer] de l'imprimante RISO pour lancer l'impression (Master automatique). Lorsqu'il existe plusieurs pages, le master pour la page suivante se crée (Master automatique) et la procédure d'impression s'interrompt après l'impression d'une épreuve test.
- | Manuel | L'impression se met en pause avant la création du master et avant l'impression. [Mode d'impression normal (manuel)].

Mode de sortie
Permet de sélectionner le mode de sortie pour les données envoyées par l'ordinateur.

[Contenu pouvant être configuré]
- | Impression directe | Les données envoyées par l'ordinateur sont imprimées sur le papier suivant les paramètres réglés dans [Marche automatique].
- | Impression et stockage | Tout comme pour l'impression directe, les données de sortie sont enregistrées dans le contrôleur.
- | Stockage | Les données de sortie sont enregistrées dans le contrôleur. Les données enregistrées dans le système de stockage peuvent être imprimées à nouveau ou leurs conditions d'impression peuvent être modifiées en sélectionnant l'onglet [Stockage] du [Gestionnaire de travaux] de la console PS7R de RISO.
- | Archive | Les données de sortie sont enregistrées (archivées) après être passées par le processeur RIP. Les données enregistrées peuvent être imprimées à nouveau en sélectionnant [Archive] dans le [Gestionnaire de travaux] de la console PS7R de RISO.

Spécifier les conditions de sortie
Lorsqu'une option différente de [Formulaires] est sélectionnée dans [Mode de sortie], les paramètres d'impression qui ont été enregistrés peuvent être sélectionnés. De plus, le dossier de stockage peut être spécifié pour les données de sortie se trouvant dans Stockage. Cliquer sur le bouton [Spécifier les conditions de sortie] pour afficher cet écran.

[Éléments sélectionnables]
- | Conditions de sortie | Il est possible de choisir entre l'impression selon les paramètres du pilote d'imprimante ou l'impression selon les paramètres de sortie enregistrés dans le contrôleur.
- | Dossier d'enregistrement | Les données de sortie peuvent être enregistrées dans n'importe quel dossier créé dans le contrôleur. Lorsqu'un dossier est créé dans le contrôleur avec [Impression et stockage] sous [Mode de sortie] ou [Stockage] est sélectionné, un des dossiers, du Dossier 1 au Dossier 9 (ou n'importe quel dossier pré-programmé), est sélectionné.

Défaut
Permet de remettre les paramètres de l'onglet [Paramètres principaux] à leurs valeurs initiales.

Aide
Afficher l'aide.