| 目录

[基本]标签 设置彩色印刷与单色印刷的切换，纸型的指定、输出模式等。 预览显示 预览（图像）显示设置内容。 色彩模式 选择进行彩色印刷还是单色印刷。 原稿模式 选择印刷时以图像质量优先还是以文字质量优先。 双面印刷 选择是否进行双面印刷。 双面印刷时，选择将装订位置放在“长边”还是“短边”。
［设置］
- | 关闭 | 不进行双面印刷。
- | 长边装订 | 进行双面印刷。原稿的长边为装订位置。
- | 短辺装订 | 进行双面印刷。原稿的短边为装订位置。
纸张来源 选择放置印刷纸张的进纸台。
［设置］
- | 自动进纸 | 进纸台要根据[基本设置]标签的[纸型]和[布置]标签的[输出纸张尺寸]的设置进行选择。
注： | 没有符合条件的进纸台时，便会出现错误，无法印刷。
- | 进纸台1 | 用放在进纸台1中的纸张进行印刷。
- | 进纸台2 | 用放在进纸台2中的纸张进行印刷。
- | 标准进纸台 | 用放在标准进纸台中的纸张进行印刷。
纸张类型 选择纸型。 印刷単位 选择是以页数还是以份数为単位出纸。 印刷1份后停止 设置是否进行确认印刷。 加上复选标记后，开始会先印刷1页或1份用于确认。确认完成后，按打印机的操作面板的[印刷/暂停]键，即开始印刷指定的份数。请在印刷多页或多份的输出数据时使用。 目的地 选择电脑输出数据的输出模式。
［设置］
- | 只印刷 | 印刷到纸张上。
- | 印刷并储存 | 在印刷到纸张的同时，作为保存任务会记录到印刷控制器上。
- | 存档 | 以ＲＩＰ状态保存打印数据。
- | 只储存 | 作为保存作业会记录到印刷控制器上。可以反复调用所记录的数据进行印刷。
指定输出条件 可以预先选择记录在印刷控制器上的打印机驱动程序的输出设置及输出数据的保存目的地文件夹名，输入文件夹密码及作业说明。
［设置］
- | 输出设置 | 在［目的地］中选择[只印刷]或[印刷并储存]时，可以选择记录后的输出设置。
- | 目的地文件夹名称 | 在［目的地］中选择了[印刷并储存]或[只储存]时，可以选择保存作业的保存目的地文件夹。
- | 文件夹密码 | 要将文件保存到设有密码的文件夹中时，需输入密码。
- | 任务注释 | 在这里输入的注释将被显示到[任务管理器]的[详细]画面。
返回标准状态 将[基本]标签的设置内容返回默认值。 帮助 显示帮助。