| 目录

[整理器]标签 连接HC整理器（选项）时，可以设置装订、打孔等修整器功能。 请事先在[环境]标签的[印刷机配置]中指定连接在打印机上的整理器。 只有连接了HC 自动分页机时，[偏置出纸]才有效。 添加封面（只适用于HC整理器） 在加上封面和封底后出纸时，要加上复选标记。之后请点击[细节]选项。 细节 选择添加封面的位置及放置封面纸张的进纸台。
[设置]
- | 添加封面 | 在输出的第一页加上封面，然后出纸。
- | 选择封面进纸台 | 选择安装前封面的进纸台。
- | 添加封底 | 在输出的原稿最后一页加上封面，然后出纸。
- | 选择封底进纸台 | 选择盛放封底的进纸台。
小册子（只适用于HC整理器） 将连续的多页印刷上标注页数，然后后将两次其对折，制成小册子。当小册子的页数超过以下数量时，需设置[分册处理]功能。
- | 折页 | 20页（5张）
- | 折页装订 | 60页（15张）
[设置]
- | OFF | 不加工小册子
- | 折页 | 制成对折的小册子。
- | 折页装订 | 制成中缝装订的小册子。
细节 设置小册子的详细条件。
[设置]
- | 分册处理 | 制作15张（60页）以上的的小册子时指定本功能。本功能不可与添加封面的功能并用。
- | 自动 | 每输出15张（60页）作为一个小册子，进行[折页装订]。每输出5张（20页）进行[折页]。
- | 指定页数 | 可在1～20张的范围内进行设置。
- | 中部装订边距 | 可在0～50mm的范围内设置自中间折页部分开始的装订边距。
- | 自动缩小 | 设置中缝装订边距后，图像部分会向外侧移动所设的装订边距，因此原稿所显示的图像有时会溢出纸张范围。添加复选标记后，图像会自动缩小到纸张范围内。
- | 分页印刷封面 | 当想把封面和正文分开印刷时进行设置。当想把封面和正文分别使用不同的纸张进行印刷时非常方便。
- | 仅印刷封面 | 仅印刷要封面和封底（开头的2页和最后的2页）。点击[记录保存除封面之外的部分]后，就可将封面和封底以外的页面以RIP状态处理并保存到[任务管理器]的[记录]中。封面印刷后，也可将所保存的余下的页调用印刷。
- | 印刷封面之外的部分 | 印刷封面以外的页。
装订（只适用于HC整理器） 将纸张用订书钉装订。可装订张数为1～100张。当要同时进行双面印刷及打孔时，则可装订的位置将受到限制。 打孔（只适用于HC整理器） 可以选择要打孔的位置。当要同时进行双面印刷及打孔时，则可以打孔的位置受限。打孔的孔数可以从[细节]中进行选择。 细节
[设置]
- | 添加装订边距 | 可以从纸张边缘到50mm的位置为止，以1mm为单位设置装订边距。
- | 自动缩小 | 设置中缝装订边距后，图像部分会向外侧移动所设的装订边距，因此原稿所显示的图像有时会溢出纸张范围。添加复选标记后，图像会自动缩小到纸张范围内。
- | 打孔 | 选择打孔。
纸张折页（只适用于HC整理器） 可以设置纸张的折页加工。折页方法根据所连接的装置而不同。可以按选择折页方法的种类的详细选项，就通过说明图确认折页方法（图像）。该选项在有的国家或地区可能无法使用。
[设置]
- | 向外三折 | 将纸张向外折三折。可使用的纸张仅限于A4、Letter。折三折之后的印刷件会排出到折纸单元的三折进纸台。
- | 向内三折 | 将纸张向内三折。可使用的纸张仅限于A4、Letter。折三折之后的印刷件会排出到折纸单元的三折进纸台。
- | Z形折页 | 将纸张进行Z形折页。可使用的纸张为A3、B4、Ledger。
- | 对折 | 折页的印刷件会排出到小册子进纸台。
细节 指定折页方向或装订方向。完成后的图像以插图的形式显示出来。
[设置]
- | 折页方向 | 当指定外三折/内三折或对折时，要选择将印刷面向内侧折还是向外侧折。
- | 装订方向 | 当指定进行Z形折页时，要选择在左面还是右面装订纸张。选择了左面装订时，则将纸张的右侧进行Z形折页。选择了右面装订时，则将纸张的左侧进行Z形折页。
- | 原稿尺寸不同* | Z形折叠纸张可以与尺寸和Z形折叠后的尺寸相同的纸张混合输出到同一进纸器。 例如，A4横向的原稿与进行Z形折叠后的A3原稿可以输出到同一进纸器。
| *该功能只适用于使用Windows 2000/XP的用户。
出纸台（只适用于HC整理器） 选择将印刷件输出到哪个进纸台。
[设置]
- | 自动 | 根据修整器功能的设置将纸张排出到合适的进纸台。通常请选择自动。
- | 集纸台 | 当不使用修整器功能时，请选择印刷张数为500张以上的。这个进纸台能够使用的纸张为182 mm x 182 mm ～ 330 mm x 488 mm。(装订: 203mm x 182mm - 297mm x 432mm) 当设置紙张折页或制作小册子时，不能选择成批进纸台。
偏置出纸 向成批进纸台出纸时，纸张位置相对于各设置值处于偏置的位置上或转换自动分页机。可用以“偏置出纸”的纸张如下。
- | HC整理器： | 宽203mm-297mm/长182mm-488mm（装订：182mm-432mm） [偏置出纸]功能不适用于无法从成批进纸台排纸的纸张。
- | HC 自动分页机： | 宽131mm-305mm/长148mm-432mm
[设置]
- | OFF | 不偏置进纸。
- | ON | 偏置进纸。
返回标准状态 将[整理器]标签中的设置内容返回默认值。 帮助 显示帮助。