| Índice

Separador [Modelos] É possível seleccionar um modelo memorizado no controlador da impressora para sobrepor os dados para impressão. Padrão de impressão do modelo Permite seleccionar se um modelo será impresso no mesmo lado que os dados de impressão (sobreposição num lado) ou no lado oposto (sobreposição nos dois lados).
[Configurações]
- | Deslig. | Não é impresso qualquer modelo.
- | Sobreposição num lado | É impresso um modelo no mesmo lado que os dados de impressão. Poderá especificar a impressão frente e verso através da opção "Especificar frente e verso, respectivamente". Podem ser escolhidas as opções [Modelo da frente] e [Modelo do verso], respectivamente.
- | Sobreposição nos dois lados | São impressos dados de modelo no lado especificado em [Face impressão dados do modelo] e dados de impressão no outro lado do papel como dados variáveis.
- | Sobrep. num lado+dois lados | Os dados do modelo e dados de impressão são impressos na superfície, sendo impressos outros dados do modelo na outra face do papel.
Face impressão dados do modelo Se seleccionar [Sobreposição nos dois lados] em [Padrão de impressão do modelo], defina se os dados de modelo serão impressos na frente ou no verso do papel. Especificar frente e verso, respectivamente Ao realizar a impressão frente e verso, poderá especificar um modelo diferente e impresso na frente e no verso, respectivamente. Lista de modelos São apresentados os nomes dos dados memorizados no controlador da impressora como "Modelo". É possível especificar o modelo a imprimir. Pré-visualização do modelo O modelo seleccionado é pré-visualizado. Predefinir Repõe as configurações de [Modelos] para as configurações predefinidas. Ajuda Apresenta a ajuda.