| 目录

[选项]选项卡 设置JS分页、印数浓度、分群功能等。 分页机控制（仅限单色速印机） 如果在速印机上已经安装并正在使用分页机（选项），可以设置分页机操作。根据下拉菜单中选择的每个项目，分页机的操作如下。
[可设置的项目]
- | <任意> | 按照理想速印机上的设置。
- | OFF | 不使用分页机。
- | 分页 | 按页分离，并将每个印刷输出输出到不同的分页格。当某任务的总页数超过分页机中的分页格数时，超出数目的页会输出到不分页纸台。
- | 分类 | 分类收集，并将印刷输出输出到不同的分页格。相同页的印刷输出输出到一个分页格。
- | 顺序 | 若要让每份印刷输出有足够的干燥时间，选择此项。当某任务的总页数超过分页机中的分页格数时，会重新从第一个分页格开始并按顺序输出。
订书机（仅限单色速印机） 如果安装并使用配有订书机的分页机（选项），可以设置是否装订印刷输出，并设置印刷输出的装订位置。
[可选择的项目]
- | <任意> | 按照理想速印机上的设置。
- | OFF | 分页机不操作。
- | 外侧1处 |
- | 中央2处 |
- | 内侧1处 |
JS分页 可以用与速印机连接的JS分页机设置纸带引入时间。
[可选择的项目]
- | 任意 | 遵照速印机设置。
- | OFF | 不插入纸带。
- | 两个任务间 | 在两个任务间插入纸带。
- | 两页间 | 在两页间插入纸带。
插页模式（仅限前部供纸组件） 印刷期间，可以插入一页不同于印刷纸张的纸张作为分页。在这里设置插页的插入时间。用于插页的进纸台必须事先设置。
[可选择的项目]
- | <任意> | 遵照速印机设置。
- | OFF | 无插页。
- | 两个任务间 | 在两个任务间插入插页。
- | 两页间 | 在两页间插入插页。
印刷速度 速印机印刷速度有5个调整阶度。 如果选择[<任意>]，使用速印机设置完成印刷。 印刷浓度1/印刷浓度2 速印机印刷浓度有5个调整阶度。 如果选择[<任意>]，会使用速印机浓度设置印刷印刷任务。 印刷后机密处理 制版并打印所有页后，结束时丢弃创建的版纸卷并设置新的版纸卷。如果不想让速印机的下一个用户知道印刷的内容，就应该这样设置。 初始化印刷机后输出 将文件数据发送到速印机之前，先复原速印机设置。一般情况下，建议选上此项。 高速 理想速印机高速印刷。速度因理想速印机而异。 间隔印刷 通过在印刷期间插入滚筒的空转打开输出纸张的间隔，更易于避免偏移印刷纸张。 分群功能 即分割任务并将任务分布到网络上的其它速印机，以提高速印机处理的效率。 细节 只有选择了[分群功能]时才可以使用。 点击即可显示[分群功能]窗口。
[可设置的内容]
- | 分散处理 | 当有多个理想控制器PS7R连接到网络时，它们中的每个都可以执行分散处理。当分散处理为ON，且在处理一项任务期间接收到新任务时，会按顺序搜索登记控制器的列表，并且发送要印刷的新任务到存在的理想控制器PS7R。
- | 任务分割处理 | 当处理有大量页或大量副本的任务时，可以将一个任务分割成多个任务。每个任务的速印机负荷减少。
- | 分割限制 | 设置分割任务的条件。如果印刷超出这里指定的页数或份数的任务，任务将被分割。
返回标准状态 将[选项]选项卡上的设置复原到初始值。 帮助 显示帮助。