| Inhalt

Tabulator [Bildverarbeitung] Spezifiziert die Druckqualität für Bildmaterialien wie z.B. Fotos. Bild ausgeben Zeigt das Bild den aktuellen Einstellungen entsprechend. Gamma-Einstellung Stellt die Gammawerte des Kontrasts, die Intensität und CMYK ein. Kontrast Kontrast (Korrelation zwischen Helligkeit und Dunkelheit) von Bildern einstellen. Ein hoher Kontrast vergrößert den Unterschied zwischen hellen und dunklen Stellen, was schärfere Bilder erbringt. Ein niedriger Kontrast verringert den Unterschied zwischen diesen, was zu allgemein grau erscheinenden Bildern führen. Intensität Einstellen der Bildintensität. Details Stellt die Gammawerte für jede CMYK-Farbe ein. Zum Markieren [Details] klicken, dann klicken Sie die Schaltfläche [Detailänderung], um das Fenster [Gamma-Feineinstellung] zur Anzeige zu bringen. Detailänderung Stellt die Gammawerte für jede CMYK-Farbe ein. Zum Markieren [Feineinstellung] klicken, dann klicken Sie die Schaltfläche [Details ändern], um das Fenster [Gamma-Feineinstellung] zur Anzeige zu bringen. Der Wert kann durch Klicken von oder auf zwischen 0.1 und 3.0 eingestellt werden. Rasterung Wählt die Halbtonverarbeitung.
[Wählbare Verarbeitungsmethoden]
- | Fehlerdiffusion | Drückt Farbtöne mit der Punktintensität (Dichte) aus. Eine höhere Punktintensität ergibt dunklere Bilder, eine niedrigere resultiert in helleren.
- | Punktraster | Drückt Farbtöne durch Einstellung der Punktgröße aus. Größere Punkte ergeben dunklere Bilder, niedrigere ergeben hellere. Die Anzahl der Punktlinien kann in der "Rasterzahl" eingestellt werden.
Linienglättung Einstellen, ob Linienglättung zu aktivieren ist. Wird diese Einstellung markiert, dann wird die Linienglättung aktiviert und der Umriss von Ziffern und Netzlinien werden glatt ausgedruckt. Anmerkungen: Falls Linienglättung verwendet wird, die Zeitzunahme drucken. Rasterzahl (lpi) Falls die [Rasterung] auf [Punktraster] eingestellt wird, stellen Sie die Anzahl der Punktlinien (Auflösung) ein. 70 lpi und 100 lpi können gewählt werden. 100 lpi erbringt feinere Bilder. Spezialbildeinstellung Stellt die Orientierung des Originals, der Druckposition, Bildqualität usw. ein. Klicken Sie die Schaltfläche [Spezialbildeinstellung], um das Fenster anzuzeigen.
[Einstellungen]
- | Bilddrehung | Stellt die Druckorientierung des Originals in Beziehung zum Papier ein. Wird [Auto] gewählt, wird die Druckorientierung automatisch basierend auf der Originalorientierung in den Daten bzw. auf dem zu verwendenden Einzugstisch angelegten Papiers eingestellt.
- | Bildpositioneinstellung | Einstellen der Druckposition des Originals. Die Position kann in vertikaler und horizontaler Richtung von -20 mm bis +20 mm in Schritten von 0,5 mm eingestellt werden. Zum Duplexdrucken kann die Position sowohl auf der Vorder- als auch rückseite eingestellt werden. "Vorderseite" ist die Oberseite des Druckpapiers und "Rückseite" ist die Unterseite des bedruckten Papiers auf dem Papierauffangtisch.
- | Bildqualität | Stellt die Bildqualität (Auflösung) ein. Normal (300dpi×300dpi) oder Fein (300dpi×600dpi) können gewählt werden. Die Anfangseinstellung ist [Normal (300dpi×300dpi)].
- | Autom.Farbabstimmung | Wählt, ob die Originalfarbverwaltung (ComColor TM Standard) zur Farbeinstellung (Konversion) verwendet wird. Wird die Markierung aufgehoben, dann kann die [Maximale Drop-Zahl] manuell eingegeben werden (1-7).
Standardeinstellung Die Einstellungen im Tabulator [Bildverarbeitung] werden zur Standardeinstellung rückgestellt. Hilfe Anzeige der Hilfe.