| 到目錄

[選項]頁籤 設定紙帶分頁、印刷濃度及分群功能等。 分頁機控制 (僅適用於單色速印機) 如果你的速印機有安裝分頁機（選購件），當你要使用分頁機時，可以設定其操作方式。分頁機會按照下拉式選單中的項目操作。
[可設定的項目]
- | <打開> | 請依循您的RISO速印機的設定。
- | OFF | 分頁機未使用。
- | 分頁 | 分離為雙色資料，並且將每份印刷樣本輸出到不同的出紙槽。當一個作業的總頁數超出分頁機的出紙槽數量時，超過的數量會輸出到未分頁的出紙槽內。
- | 分類 | 分類收集，將印刷樣本輸出到不同的出紙槽。將同一頁的印刷樣本輸出到相同的出紙槽。
- | 順序 | 如果你希望每份印刷件有足夠的乾燥時間，請選擇這個功能。當一個作業的總頁數超出分頁機的出紙槽數量時，它會從第一個出紙槽開始重新依序輸出。
釘書機 (僅適用於單色速印機) 如果分頁機（選購件）有配備並使用釘書機，你可以設定是否裝訂印刷件，以及設定印刷件的裝訂位置。
[可供選擇的項目]
- | <打開> | 請依循您的RISO速印機的設定。
- | OFF | 分頁機無法運作。
- | 外側1處 |
- | 中央2處 |
- | 內側1處 |
紙帶分頁 可以用與速印機連接的紙帶分頁機設定紙帶送入時間。
[可供選擇的項目]
- | <打開> | 按照速印機設定。
- | OFF | 無紙帶插入。
- | 兩個任務間 | 紙帶在兩個任務間插入。
- | 兩頁間 | 紙帶在兩頁間插入。
插頁模式(僅適用於前方進紙器) 印刷時，可以插入與印刷紙張不同的紙張類型來分頁。在此設定插頁的插入時間。必須預先設定插頁進紙器。
[可供選擇的項目]
- | <打開> | 按照速印機設定。
- | OFF | 無插頁。
- | 兩個任務間 | 插頁在兩個任務間插入。
- | 兩頁間 | 插頁在兩頁間插入。
印刷速度 速印機的印刷速度有五檔調整等級。 選擇[<打開>]時，按照速印機設定進行印刷。 印刷濃度1/印刷濃度2 速印機的印刷濃度有五檔調整等級。 選擇[<打開>]時，按照速印機設定的濃度進行印刷作業。 印刷後機密處理 所有頁製版及印刷完成後，廢除目前版紙並建立新版。如果你不希望下一位使用者知道你的印刷內容，必須啟用這個功能。 初始化印刷機後輸出 文件資料傳送到速印機前重設速印機設定。基本上，建議你啟用這個功能。 高速 RISO速印機高速印刷。速度依RISO速印機的設定而異。 间歇印刷 印刷時插入空印刷滾筒以打開輸出紙張的等待時間，如此有助於防止印刷件偏移。 分群功能 這是作業分割處理，並且將作業分配到網路上其他速印機的控制器，讓速印機處理效率更佳。 细节 這只有在[分群功能]被勾選的情況下才適用。 點按它就會顯示[分群功能]視窗。
[可設定的內容]
- | 分散處理 | 當多個RISO PS7R控制器連接到網路時，每個連接的控制器都可以執行分散處理。當分散處理處於ON狀態，而且在處理作業時接收到新作業，系統會依序搜尋已登錄的控制器列表，然後將新作業傳送到可用的RISO PS7R控制器進行印刷。
- | 作业分割处理 | 當處理大量頁數的作業或大量複印份數時，可以將一個作業分割為多個作業。如此可以減少速印機各個作業的工作量。
- | 分割限制 | 設定分割限制的條件。如果作業超出在此指定的印刷頁數或複印份數，將自動分割。
返回標準狀態 將[選項]頁籤的設定重設為初始值。 使用指南 顯示幫助。