| Contenidos

Pestaña [Procesado imagen] Especifica la calidad de impresión de imágenes del tipo fotos, etc. Imagen de salida Muestra la imagen de salida de acuerdo con los ajustes actuales. Ajuste gamma Ajusta los valores gamma de contraste, densidad y CMYK. Contraste Ajusta el contraste (correlación entre la claridad y oscuridad) de las imágenes. Un alto contraste incrementa la diferencia entre las áreas claras y oscuras, obteniéndose imágenes nítidas. Un bajo contraste reduce la diferencia entre las áreas claras y oscuras, obteniéndose imágenes grisáceas en las áreas en general. Densidad Ajuste de la densidad de las imágenes. Detalles Ajuste de los valores Gamma para cada color de CMYK. Haga clic en [Detalles] para indicar con un símbolo de verificación, haga clic en el botón [Cambio de detalles] para que se aparezca la ventana [Combio detalle ajuste gama]. Cambio de detalles Ajuste de los valores Gamma para cada color de CMYK. Haga clic en [Detalles] para indicar con un símbolo de verificación, haga clic en el botón [Cambio de detalles] para que se aparezca la ventana [Combio detalle ajuste gama]. Puede hacer clic en o para ajustar el valor desde 0.1 a 3.0. Mallado gris Selecciona el método del procesado de tonos medios.
[Métodos procesado seleccionable]
- | Error difusión | Expresa los tonos con densidad de punto. Una mayor densidad crea imágenes más oscuras, y una menor densidad crea imágenes más claras.
- | Puntos pantalla | Expresa los tonos ajustando el tamaño de los puntos. Un mayor tamaño crea imágenes más oscuras, y un menor tamaño crea imágenes más claras. El número de líneas de puntos puede ser seleccionado en la "Frecuencia de pantella (lpi)".
Mejora de l'meatura Seleccione si desea activar el corrector de líneas Si se selecciona este elemento, la corrección de línea los caracteres y las líneas aparecen impresas con mayor suavidad. Nota: Si la corrección de línea es usada, el tiempo de impresión se incrementa. Frecuencia de pantella (lpi) Si [Explorando] es ajustado en [Puntos pantalla], ajuste el número de puntos por línea (resolución). Se puede seleccionar 70 lpi y 100 lpi. 100 lpi crea imágenes más nítidas. Configuración especial imagen Ajuste la orientación del original, posición de la impresión, calidad de la imagen, etc. Haga clic en el botón [Configuración especial imagen] para que aparezca la ventana.
[Ajustes]
- | Rotación imagen | Ajusta la orientación de la impresión del original con relación al papel. Si se ha seleccionado [Automática], la orientación de la impresión es seleccionada automáticamente basándose en la orientación del original ajustado en los datos y la orientación del papel ajustado en la bandeja de alimentación a ser usada.
- | Ajuste posición imagen | Ajusta la posición de la impresión del original.. La posición puede ser ajustada en dirección vertical y horizontal desde -20mm a +20mm en incrementos de 0.5mm. Para la impresión dúplex, la posición puede ser ajustada en la parte delantera y la trasera respectivamente. "Delantera" es la parte superior del papel impreso y "Trasera" es la parte inferior del papel impreso en la bandeja receptora de papel.
- | Calidad imagen | Ajusta la calidad de la imagen (resolución). Se puede seleccionar Estándar (300dpi×300dpi) o Alta definición (300dpi×600dpi). El ajuste inicial es [Estándar(300dpi×300dpi)].
- | Color automática | Selecciona si utilizar o no la administración de color original (ComColor TM Standard) para el ajuste de color (conversión). Si se quita la tilde, el [Máximo de puntos] se puede especificar manualmente (1-7).
Predeter. Devuelve los ajustes predeterminados de la pestaña [Procesado imagen] de acuerdo con los ajustes predeterminados. Ayuda Muestra la Ayuda.