| Vedere Sommario

Scheda [Elaborazione immagine] Consente di regolare la qualità di stampa delle immagini fotografiche. Visualizz. Antepr. Consente di visualizzare un'immagine delle impostazioni effettuate. Controllo gamma Vengono regolati il contrasto e la densità.
[Elementi regolabili]
- | Contrasto |  | Il contrasto dell'immagine (il rapporto tra le zone luminose e quelle scure) può essere regolato su cinque livelli. Aumentando il contrasto, aumenta la differenza tra le zone luminose e quelle scure: si ottiene un'immagine più nitida. Riducendo il contrasto si riducono le differenze tra le zone luminose e quelle scure: l'immagine assume un aspetto generale meno vivido. L'impostazione predefinita è quella standard (intermedia).
- | Densità |  | La densità dell'immagine può essere regolata su cinque livelli. L'impostazione predefinita è quella standard (intermedia).
Retinatura schermo Seleziona l'elaborazione dei mezzitoni.
[Metodi di elaborazione selezionabili]
- | Diffusione errore | Le gradazioni sono rappresentate dalla densità dei punti. Con l'aumento della densità l'immagine si scurisce; con la riduzione della densità, l'immagine si schiarisce.
- | Punti schermo | Le gradazioni vengono rappresentate modificando le dimensioni dei punti. Punti più grandi dannno una maggiore densità; punti più piccoli la riducono. Se si seleziona [Punti schermo], è possibile impostare la [Frequenza di schermo (lpi)] e l'[Angolo di schermo (gradi)].
Testo/riga->Solido Il testo e le illustrazioni assumono un aspetto pieno. Punti schermo Selezionando l'opzione [Punti schermo] in [Retinatura schermo], vengono impostati la frequenza e l'angolo di schermo.
[Contenuti impostabili]
- | Frequenza di schermo (lpi) | Imposta la finezza della retinatura schermo. È possibile impostare frequenze di retinatura comprese tra 20 e 100 lpi. L'impostazione predefinita corrisponde a 71 lpi.
- | Angolo di schermo (gradi) | Imposta l'orientamento della retinatura schermo ad un determinato angolo. Procedere a questa regolazione quando appare una marezzatura. È possibile impostare angoli di schermo compresi tra 0 e 100 gradi.
Speciale Vengono impostati l'orientamento dell'originale, la posizione di stampa e la qualità dell'immagine.
[Contenuti impostabili]
- | Rotazione immagine | Viene impostato il rapporto tra l'orientamento dell'originale e quello della stampa. È possibile selezionare Automatica 0 gradi / 90 gradi / 180 gradi e 270 gradi. Quando si seleziona [Automatica], l'orientamento dell'originale definito dai dati e l'orientamento del vassoio di alimentazione carta vengono fatti corrispondere, mentre l'orientamento di stampa dell'originale viene impostato automaticamente.
- | Regolazione posizione immagine | Consente di regolare la posizione di stampa dell'originale. Verticale: +/- 15 mm, Orizzontale: +/- 10 mm, in unità di 0,5 mm. È possibile regolare unicamente la parte anteriore.
Predef. Riporta le impostazioni della scheda [Elaborazione immagine] ai valori iniziali. Guida Visualizza la Guida.