| 目录

［图像］标签 调整照片及插图等图像素材的印刷画质。 预览显示 预览（图像）显示设置内容。 伽玛控制 调整对比度、浓度、CMYK各色的反差系数值。 对比度 调整图像的对比度（明暗对比）。 对比度强则明暗对比强烈，图像鲜明。 对比度弱则明暗对比不强，图像整体发灰。 浓度 调整图像的浓度。 细节设置 调整CMYK各色反差系数值时添加复选标记。 之后，点击［细节变更］。 细节变更 调整CMYK各色反差系数值。只有当［细节设置］带有复选标记时才可以点击。 用点击后所显示的［伽玛控制 细节变更］对话框调整反差系数值。 可点击或在0.1～3.0的范围内调整数值。 预览 选择半色调部分的处理方法。
[可选择的处理方法]
- | 误差扩散 | 用网点的密度表现层次。密度高则浓，低则淡。
- | 屏幕适用 | 通过变换网点的大小表现层次。网点大则浓，小则淡。网点粗细通过［线数］进行设置。
文字调整 设置是否有效进行文字修正处理。 当带有复选标记时则文字修正处理有效，否则印刷出来的文字轮廓郭光滑。 注：将文字修正处理设为有效时，印刷所需的时间将延长。 线数 当在［预览］中选择[屏幕适用]时，需选择网点的线数。 可选择的线数有70线和100线。100线的印刷效果更精细。 特殊图像 设置原稿的页面方向、印刷位置、图像质量等。 点击后会显示［特殊图像设置］对话框。
[设置]
- | 图像旋转 | 对纸张设置印刷原稿时的页面方向。 选择为自动时，将根据通过输出数据设置的原稿方向和放置在进纸台或标准进纸台上的纸张方向，自动设置页面方向。
- | 图像位置 | 调整原稿的印刷位置。 上下左右可以分别在-20～20mm范围内、以0.5mm为单位进行调整。 双面印刷时，可以分别调整正反面。 正面和反面分別是纸张排到出纸台后的上面和下面。
- | 图像质量 | 设置印刷质量（清晰度）。标准(300dpi x 300dpi) 或高精细(300dpi x 600dpi) 能被选择。初始设置是[标准(300dpi x 300dpi) ]。
- | 自动顏色匹配 | 选择是否通过色彩管理（ComColor™ Standard)进行色彩调整(转换)。如果取消复选标记，则需要用手动(1～７)设置[最大墨量]。
返回标准状态 将［图像］标签的设置内容返回默认值。 帮助 显示帮助。