| Para ver Contenidos

Pestaña [Procesado imagen] Se ajusta la calidad de impresión de las fotografías y similares. Vista Previsualizada Le permite ver una imagen de los ajuste realizados. Ajuste gamma Se ajustan el contraste y la densidad.
[Elementos que se pueden ajustar]
- | Contraste |  | Se ajusta el contraste de la imagen (relación entre brillo y oscuridad) en cinco gradaciones. Si se aumenta el contraste, se incrementa la diferencia entre las partes brillantes y las partes oscuras y se consigue una imagen más nítida. Si se disminuye, se reduce la diferencia entre el brillo/la oscuridad y la imagen se vuelve más grisácea. El valor predeterminado es estándar (medio).
- | Densidad |  | La densidad de la imagen se ajusta en cinco gradaciones. El valor predeterminado es estándar (medio).
Mallado gris Selecciona el procesamiento de medios tonos.
[Métodos de procesamiento seleccionables]
- | Error de difusión | Las gradaciones se representan mediante la densidad del punto. Cuanto más alta es la densidad, más oscura es la imagen; cuanto más baja, más tenue es la imagen.
- | Puntos pantalla | Las gradaciones se representan cambiando la densidad del punto. Si los puntos son más grandes, es más densa; si son más pequeños, es más tenue. Si se selecciona [Puntos pantalla], se pueden ajustar [Frecuencia de pantalla (lpi)] y [Ángulo pantalla (grados)].
Texto/Lineal->apari-sólida Los textos y las ilustraciones reciben un aspecto sólido. Puntos pantalla Si se selecciona [Puntos pantalla] bajo [Mallado gris], se ajustan la frecuencia de pantalla y el ángulo de pantalla.
[Contenidos que se puedan ajustar]
- | Frecuencia de pantalla (lpi) | Ajusta la calidad del mallado gris. Se puede ajustar la frecuencia de pantalla entre 20 y 100 lpi. El valor predeterminado es 71 lpi.
- | Ángulo pantalla (grados) | Ajusta la orientación del mallado gris mediante un ángulo. Realice ajuste cuando aparezca el efecto Moaré. Se puede ajustar el ángulo de pantalla entre 0 y 90 grados.
Especial Se ajustan la orientación original, la posición de impresión y la calidad de la imagen.
[Contenidos que se puedan ajustar]
- | Rotación imagen | Se ajusta la orientación del original con respecto al papel. Se puede seleccionar Auto / 0 grados / 90 grados / 180 grados y 270 grados. Si se selecciona [Automática], se hacen coincidir la orientación del original definida por los datos y la orientación de la bandeja que suministra el papel, y se ajusta automáticamente la orientación de la impresión.
- | Ajuste posición imagen | Se ajusta la posición de impresión del original. Vertical: +/- 15 mm, Horizontal: +/- 10 mm, en unidades de 0,5 mm. Sólo se puede ajustar la parte frontal.
Predeter. Devuelve los ajustes de [Procesado imagen] a sus valores iniciales. Ayuda Afficher l'aide.