| Contenus

Onglet [Options] Règle la méthode de séparation de travail, de densité d'impression, de groupage et d'impression sécurité. Séparation des travaux Insère un papier de séparation de travail entre les travaux et entre les ensembles ou les pages lors de l'impression de travaux multiples ou de copies. Règle le magasin d'alimentation utilisé pour le papier de séparation de travail sur le Panneau d'Opération de l'imprimante en avance.
[Paramètres]
- | OFF | La séparation de travail n'est pas effectuée.
- | Par travaux | Le papier de séparation de travail est automatiquement inséré entre les travaux.
- | Chaque division | Insère automatiquement le papier de séparation àchaque fois qu'une unité d'impression assemblée est terminée. Régler assemble ou non-assemblé à [Mode d'éjection] sur l'onglet [Paramètres principaux].
Densité d'impression Ajuste la densité d'impression. Groupage Lors de l'impression de beaucoup de travaux ou de l'impression de beaucoup de copies ou de beaucoup de pages, vous pouvez améliorer l'efficacité du traitement de l'imprimante en séparant un travail ou en distribuant un travail au contrôleur d'imprimante relié au réseau. Cliquer sur le bouton [Détails] pour afficher la fenêtre [Groupage]. Les contrôleurs d'imprimante reliés doivent être du meme modèle. Détails Cliquer sur [Groupage] pour afficher une marque et cliquer sur le bouton [Détails]. Cliquer sur le bouton [Détails] pour afficher la fenêtre [Groupage].
[Paramètres]
- | Délégation de travaux | Si de multiples unités de Séries HC5500 et de PS7R (contrôleur) sont connectées sur le réseau, les travaux peuvent être distribués à ces imprimantes. Si la Délégation de travail est réglé sur ON, lorsqu'un nouveau travail est reçu pendant qu'un travail est en cours de traitement, le nouveau travail est envoyé pour impression à un contrôleur d'imprimante qui a la plus grande priorité dans l'ordre de la liste des contrôleurs IP enregistré et qui existe effectivement.
- | Division de travail | Lors du traitement d'un travail avec beaucoup de pages ou beaucoup de copies, vous pouvez diviser le travail en multiples travaux. La charge appliqué au contrôleur d'imprimante par travail est diminuée. - Plage de sorite Rè gle le nombre de pages qui dé clenchent la division de travail à [Limite de division]. - Volume d'impression Rè gle le nombre de copies qui dé clenchent la division du travail à [Limite de division].
- | Limite de division | Spé cifie la condition pour la division du travail. Si le nombre de pages ou de copies spé cifié es est dé passé, la division du travail est activée.
Impression de sécurité Lors de l'impression d'un document dontt vous désirez maintenir le caractère privé, utilisez Impression sécurité. Le code de sécurité peut etre ajouté aux données de sortie.
[Paramètres]
- | Code de sécurité | Soumettre le code de sécurité sous forme d'un chiffre à 8 caractères numériques. L'entrée du code de sécurité est nécessaire lorsque le travail auquel est ajouté un code de sécurité est exécuté à partir de Gestionnaire de Travaux.
- | Travail incognito sur gestionnaire de travaux. | Dans le cas d'une coche correspondante, un nom de travail n'apparaît pas sur le Statut du travail sous le menu Gestionnaire de travaux.