| Para ver Contenidos

Pestaña [Opciones] Se ajustan la separación de tareas, la densidad de impresión, la agrupación, etc. Control de clasificador (sólo para impresoras monocromáticas) Si instala y utiliza un clasificador (opcional) en la impresora, puede ajustar las funciones del clasificador. El clasificador funciona de la siguiente manera, en función de cada uno de los elementos seleccionados en el menú desplegable.
[Elementos que se pueden ajustar]
- | Libre | Sigue los ajustes de su impresora RISO.
- | Desactivado | No se utiliza el clasificador.
- | Clasificar | Separar por página, y enviar cada copia impresa a una papelera distinta. Cuando el número total de páginas de una tarea supera el número de papeleras del clasificador, las que superan el número son enviadas a la papelera sin clasificar.
- | Grupo | Reunir en grupos, y enviar las copias impresas a distintas papeleras. Las copias impresas de una misma página se envían a una papelera.
- | Apilar | Si desea tener suficiente tiempo de secado para cada copia impresa, seleccione esta opción. Cuando el número total de páginas de una tarea supera el número de papeleras del clasificador, vuelve a empezar a partir de la primera papelera y envía las páginas en orden.
Grapadora(sólo para impresoras monocromáticas) Si se instala y utiliza un clasificador (opcional) equipado con una grapadora, puede decidir si se grapan las copias impresas y definir la posición del grapado.
[Elementos seleccionables]
- | Libre | Sigue los ajustes de su impresora RISO.
- | Desactivado | El clasificador no funciona.
- | 1 parte delante |
- | 2 partes centro |
- | 1 parte fondo |
Separación de tareas Se puede establecer el tiempo de introducción de la cinta con un separador de tareas conectado a la impresora.
[Elementos seleccionables]
- | Libre | Sigue los ajustes de la impresora.
- | Desactivado | Sin inserción de cinta.
- | Entre tareas | La cinta se inserta entre tareas.
- | Entre páginas | La cinta se inserta entre páginas.
Modo Interposal pap (sólo para unidades de alimentación frontal) Durante la impresión, se puede insertar una hoja de papel distinta del papel para imprimir a modo de separador. Aquí se ajusta el tiempo de inserción del papel de interposición. Se debe ajustar con anterioridad la bandeja utilizada para la interposición de papel.
[Elementos seleccionables]
- | Libre | Sigue los ajustes de la impresora.
- | Desactivado | Sin papel de interposición.
- | Entre tareas | El papel de interposición se inserta entre tareas.
- | Entre páginas | El papel de interposición se inserta entre páginas.
Velocidad de impresión Se ajusta la velocidad de impresión en cinco gradaciones. Si se selecciona [Libre], se imprime con los ajustes de la impresora. Densidad de impresión - Color 1/Densidad de impresión - Color 2 Se ajusta la densidad de impresión en cinco gradaciones. Si se selecciona [Libre], las tareas de impresión se realizan con el ajuste de densidad de la impresora. Iniciar operación confidencialidad al final Después de crear un patrón e imprimir para todas las páginas, el patrón creado es descartado al final y se crea un nuevo patrón. Si no desea que el próximo usuario de la impresora conozca el contenido impreso, ajuste esta opción. Enviar datos después de inicializar la impresora Los ajustes de la impresora se reinicializan antes de enviar los datos del documento a la impresora. En general, se recomienda marcar esta opción. Alta velocid La impresora RISO imprime a alta velocidad. La velocidad variará en función de la impresora RISO. Impresión de intervalos Se abre un intervalo para enviar papel interponiendo giros vacíos en el tambor durante la impresión, lo que ayuda a evitar el desplazamiento del papel impreso. Agrupación Se trata de dividir una tarea y repartirla entre otros controladores de impresora en la red, de forma que el procesamiento de la impresión sea más eficaz. Detalles Esto sólo es posible cuando se selecciona la opción [Agrupación]. Si la marca, verá la ventana [Agrupación].
[Contenidos que se puedan ajustar]
- | Delegación tarea | Cuando hay varios controladores RISO PS7R conectados a la red, cada uno de ellos puede delegar tareas. Cuando la delegación de tareas está activada (ON) y se recibe una nueva tarea mientras se está procesando otra, se busca en la lista de controladores registrados y la nueva tarea es enviada a un Controlador RISO PS7R presente.
- | División tarea | Cuando se procesan tareas con un gran número de páginas o de copias, cada tarea se puede dividir en múltiples tareas. Se reduce la carga de la impresora para cada tarea.
- | Límite división | Se ajustan las condiciones para dividir una tarea. Si se imprimen tareas que superan el número de páginas o copias especificado aquí, éstas se dividen.
Predeter. Devuelve los ajustes de [Opciones] a sus valores iniciales. Ayuda Afficher l'aide.