Guida del driver della stampante

| Vedere Sommario

Scheda [Coloraz.] (solo stampanti a due colori)

Imposta i colori d'inchiostro stampati, il tamburo di stampa e le condizioni di colorazione.

Stampa monocolore
Selezionare questa impostazione quando si stampa con un colore. È possibile specificare il colore dell'inchiostro ed il cilindro (tamburo).

[Elementi impostabili]
- | Etich. col. | Facendo clic su [Aggiorna], vengono acquisite le informazioni e viene indicato il colore d'inchiostro impostato per il Colore 1.
- | Specif. tamburo | Viene visualizzato il tamburo con il colore d'inchiostro specificato in Etich. col.

Stampa bicolore
Se è stata selezionata la Stampa bicolore, le parti con testo/disegni e le parti di documenti con foto possono essere stampate indipendentemente in due colori.

[Elementi impostabili]
- | Stampa con tambuti attuali |  | Se è selezionata questa impostazione, vengono visualizzati i nomi dei colori d'inchiostro impostati per Colore 1 e Colore 2.
- | Col. 1/Col. 2 |  | Se è specificato un qualsiasi colore d'inchiostro, impostare manualemente il colore desiderato per la stampa selezionandolo nel menu a discesa tra i colori d'inchiostro registrati nel controller.
- | Usa “Bicolore auto rapido” |  | Se è selezionata questa impostazione, la separazione colori di “Testo/disegni” e “Immag. foto” viene impostata secondo i parametri di separazione colori raccomandati.

- | Testo/disegni
| Tutti->Col. 1 |  | Testo/Disegni stampati con Colore 1.
| Tutti->Col. 2 |  | Testo/Disegni stampati con Colore 2.
| RVB->Col. 1/B&N->Col. 2 |  | Le parti colorate del Testo/disegni vengono stampate con il Colore 1 ed il nero (grigio) con il Colore 2.
| Rosso->Col. 1/Altri->Col. 2 |  | Le parti colorate del Testo/disegni vengono stampate con rosso, giallo e magenta per il Colore 1 e con blu, verde, nero, ecc. per il Colore 2.
| B&N->Col. 1/RVB->Col. 2 |  | Le parti colorate del Testo/disegni vengono stampate con il Colore 2 ed il nero (grigio) con il Colore 1.
| Altri->Col. 1/Rosso->Col. 2 |  | Le parti in rosso, giallo, magenta e le altre parti del Testo/disegni vengono stampate con il Colore 2, mentre le parti blu, verdi, nere, ecc., con il Colore 2.

- | Immag. foto
| Tutti->Col. 1 |  | Le parti con immagini fotografiche vengono stampate con il Colore 1.
| Tutti->Col. 2 |  | Le parti con immagini fotografiche vengono stampate con il Colore 2.
| Rosso->Col. 1/Nero->Col. 2 |  | Viene svolto il processo di colorazione per riprodurre i colori delle foto con il bicolore. Effettuare le selezioni in funzione del colore dell'inchiostro quando si stampa. Eseguire la colorazione visualizzando i colori d'inchiostro impostati per il Colore 1 e il Colore 2. Non è necessario selezionare la colorazione con gli stessi colori effettivamente impostati, ma quando la stampa viene effettuata con questi colori il processo di colorazione sarà più simile ai colori dell'immagine fotografica originale.
| Rosso->Col. 1/Blu->Col. 2
| Rosso->Col. 1/Verde->Col. 2
| Nero->Col. 1/Rosso->Col. 2
| Blu->Col. 1/Rosso->Col. 2
| Verde->Col. 1/Rosso->Col. 2

- | Processo stampa
| Dati colori 1 e 2 |  | I colori dell'originale sono separati e le matrici vengono effettuate con il Colore 1 e il Colore 2.
| Solo dati colore 1 |  | Creazione matrice solo con il Colore 1, stampa con entrambi i cilindri (tamburi).
| Solo dati colore 2 |  | Creazione matrice solo con il Colore 2, stampa con entrambi i cilindri (tamburi).

Aggiorna
Facendo clic su questo pulsante viene aggiornato il colore visualizzato in Col. (tam.).

Predef.
Riporta le impostazioni della scheda [Coloraz.] ai valori iniziali.

Guida
Visualizza la Guida.