PS7R-9000/5000 Ayuda

| Contenidos

Pestaña [Configuración principal]

Se puede cambiar de impresión color a monocromática, también se puede cambiar el tipo de papel, el método de salida, etc.

Imagen de salida
Muestra la imagen de salida de acuerdo con los ajustes actuales.

Modo color
Selecciona impresión a color o monocromática.

Imagen original
Selecciona una imagen o carácter de prioridad para imprimir.

Impresión dúplex
Selecciona cuando realizar la impresión Dúplex.
Para seleccionar la impresión Dúplex, especifique la posición de la encuadernación.

[Ajustes]
- | Desactivado | La función Dúplex es desactivada.
- | Encuadernación lado largo | Se efectúa impresión Dúplex. El lado largo del original es la posición de la encuadernación.
- | Encuadernación lado corto. | Se realiza la impresión Dúplex. El lado corto del original es la posición de la encuadernación.

Bandeja de papel
Selecciona la bandeja de alimentación de papel que va a utilizarse para el tipo de impresión seleccionada.

[Ajustes]

-

Selección bandeja - auto

La bandeja de alimentación es automáticamente seleccionada de acuerdo con las selecciones hechas en [Tipo de papel] en la pestaña [Configuración principal] y [Tamaño papel salida] en la pestaña [Disposición].

Nota: | Cuando no hay bandeja cuyas condiciones correspondan a la impresora, significa que hubo un error y los datos no pueden imprimirse.

- | Bandeja de Alimentación 1 | Se imprime en el papel seleccionado en la Bandeja de Alimentación 1.
- | Bandeja de Alimentación 2 | Se imprime en el papel seleccionado en la Bandeja de Alimentación 2.
- | Bandeja Estándar | Se imprime en el papel seleccionado en la Bandeja de Alimentación Estándar.

Tipo de papel
Seleziona il tipo di carta.

Modo expulsión
Ajusta si se realiza intercalado de impresión o no.

Pausa después de muestra
Ajusta si se realiza una muestra de impresión.
Si hace clic en [Pausa después de muestra] para que aparezca un símbolo de verificación, puede comprobar el resultado de impresión de una página o una primera página (no incluida en el número especificado de páginas). Después de la comprobación, si no se da ningún problema, pulse el botón IMPRIMIR/PAUSA de la impresora para continuar con la impresión. Es útil cuando se imprimen gran cantidad de páginas o cuando se imprimen gran cantidad de copias.

Modo ejecución
Selecciona el modo de ejecución de los datos enviados desde el ordenador.

[Ajustes]
- | Impresión directa | Imprime los datos inmediatamente en papel que son transmitidos desde un ordenador.
- | Imprimir y Guardar | Realiza la impresión directa y también guarda los datos de salida en el controlador de la impresora (Guardar).
- | Archivo | Guardar datos de impresión con estado RIP.
- | Guardar | Guarda los datos de salida en el controlador de la impresora. Los datos guardados pueden ser imprimidos repetidamente.

Especifique condición salida
Se pueden seleccionar las condiciones de salida del Controlador de la impresora que han sido registradas en el Controlador de configuración de la impresora. Además, se puede especificar la carpeta de almacenado para datos de salida, y se puede ingresar el código de seguridad de la carpeta y el comentario del trabajo.

[Ajustes]
- | Condición salida | Se puede seleccionar una condición de ajuste de salida registrado si el [Modo ejecución ] está definido en [Impresión directa]y en [Imprimir y Guardar].
- | Guardar de la carpeta | Se puede seleccionar la carpeta de almacenado para los datos de salida guardados si el [Modo ejecución] está definido en [Imprimir y Guardar] y en [Guardar].
- | Código segur. carpeta | Se requiere el código de seguridad de la carpeta cuando se guardan los datos en la carpeta cuyo código de seguridad ha sido definido.
- | Comentario del trabajo | El comentario aquí ingresado se puede ver en la pantalla [Detalles] en [Gestor de tareas].

Predeter.
Devuelve los ajustes predeterminados de la pestaña [Configuración principal] de acuerdo con los ajustes predeterminados.

Ayuda
Muestra la Ayuda.