PS7R-9000/5000ヘルプ

| 目次へ

［レイアウト］タブ

プリント時の拡大/縮小率や、面付け方法などを設定します。

プレビュー表示
設定した内容がプレビュー（イメージ）表示されます。

原稿サイズ
原稿作成時のアプリケーションソフトで指定している用紙のサイズを選択します。アプリケーションで設定されているサイズと異なる場合には、そちらが優先されます。

出力用紙サイズ
出力データをプリントする用紙のサイズを選択します。原稿サイズのまま出力する場合は、［原稿サイズと同じ］を選択してください。原稿サイズと異なる用紙のサイズを選択した場合には、拡大/縮小されてプリントされます。

ズーム指定
プリント時の画像の拡大/縮小率を設定します。

1. | ［ズーム指定］をクリックしてチェックマークを付けます。
2. | ▲▼を押して、任意の拡大/縮小率を指定します。

印刷の向き
原稿のプリントする向きを選択します。

面付け
面付けの種類を選択します。

［設定できる内容］
・ | OFF | 面付けはしません。
・ | 連写 | 同じページを複数枚、1枚の用紙に面付けします。
・ | Nアップ | 連続する複数のページをページ順に並べて1枚の用紙に面付けします。
・ | 小冊子 | 中綴じして小冊子になるように、1枚の用紙の両面にそれぞれ2面付けします。
・ | 折丁 | 用紙を2つ折り（十文字折り）にして製本したとき、ページ順に配置されるように、1枚の用紙の両面にそれぞれ4面付けします。

面数
1枚の用紙に面付けする面数を選択します。
選択できる面数は、［面付け］で指定した面付けの種類によって異なります。

［選択できる面数］
・ | 連写の場合 | 2、4、8、16ページ/枚
・ | Nアップの場合 | 2、4、8、16ページ/枚
・ | 小冊子の場合 | 選択できません（自動で2ページ/枚に設定されます）。
・ | 折丁の場合 | 選択できません（自動で4ページ/枚に設定されます）。

ページ順
面付けするページの並べかたを選択します。
通常は左から右に向かって並びますが、右から左に向かって面付けすることもできます。 選択できる項目は、［面付け］で選択した面付けの種類によって異なります。

［選択できる項目］
・ | 連写の場合 | なし
・ | N アップの場合 | 縦／横、逆方向（右から左）
・ | 小冊子の場合 | 逆方向（右から左）
・ | 折丁の場合 | 逆方向（右から左）

逆方向（右から左）
［Nアップ］の場合、通常は用紙の左から右に向かって面付けされますが、右から左に向かって面付けしたいときにクリックしてチェックマークを付けます。 [小冊子]または[折り丁]の場合は、ページの右開き/左開きの選択になります。[逆方向（右から左）]にチェックマークが付いていないときは右開き、チェックマークを付けると左開きの順番に並びます。

プリント順
1ページ目のプリント面を下にして排紙するかどうかを選択します。

［選択できる内容］
・ | オート | プリント単位などの設定に応じて、最適なプリント順を自動的に決定し、排紙します。
・ | フェイスダウン | 1ページ目のプリント面を下にして排紙します。 複数のジョブを連続してプリントしたときに、プリントした順番と排紙の順番が同じになります。

標準に戻す
［レイアウト］タブの設定内容を初期値に戻します。

ヘルプ
ヘルプを表示します。