PS7R-9000/5000 Ajuda

| Índice

Separador [Configuração principal]

É possível alterar as configurações da impressão a cores e monocromática, o tipo de papel, o método de impressão, etc..

Imagem impressa
Mostra a imagem impressa de acordo com as configurações actuais.

Modo a cores
Permite seleccionar a impressão a cores ou monocromática.

Imagem original
Permite seleccionar a imagem ou carácter, ao qual é dada prioridade na impressão.

Impres. frente/verso
Permite seleccionar ou não a impressão frente e verso.
Para seleccionar a impressão frente e verso, seleccione a posição de encadernação.

[Configurações]
- | Deslig. | Não é realizada a impressão frente e verso.
- | Encadernar lado comprido | É realizada a impressão frente e verso. O lado comprido do documento original será a posição de encadernação.
- | Encadernar lado curto | É realizada a impressão frente e verso. O lado curto do documento original será a posição de encadernação.

Bandeja alimentadora
Permite seleccionar a bandeja alimentadora onde está colocado o papel para a impressão.

[Configurações]

-

Selecção automát. bandeja

A bandeja alimentadora é automaticamente seleccionada de acordo com as configurações de [Tipo de papel] no separador [Configuração principal] e [Formato papel saída] no separador [Esquema].

Nota: | Sempre que a bandeja não corresponder com as configurações da impressora, ocorre um erro e os dados não são impressos.

- | Bandeja alimentadora 1 | A impressão é realizada no papel colocado na bandeja alimentadora 1.
- | Bandeja alimentadora 2 | A impressão é realizada no papel colocado na bandeja alimentadora 2.
- | Bandeja alimentad. padrão | A impressão é realizada no papel colocado na bandeja alimentadora padrão.

Tipo de papel
Permite seleccionar o tipo de papel.

Modo de ejecção
Permite seleccionar a impressão agrupada ou não agrupada.

Pausa após prova
Permite definir se será feita ou não uma cópia de prova da impressão.
Se clicar em [Pausa após prova] para assinalar a opção, poderá verificar a impressão, imprimindo primeiro somente uma página ou um conjunto (não incluído no número especificado de cópias). Após a verificação, se não for detectado qualquer problema.

Modo de impressão
Permite seleccionar o modo de impressão dos dados enviados pelo computador.

[Configurações]
- | Impressão directa | Imprime imediatamente os dados enviados pelo computador em papel.
- | Impressão e armazenamento | Realiza a impressão directa e também armazena dados de impressão no controlador da impressora (armazenamento).
- | Arquivo | Permite armazenar dados de impressão com estado RIP.
- | Armazenamento | Armazena os dados de impressão no controlador da impressora. Os dados armazenados podem ser repetidamente impressos.

Indicar condição de impressão
É possível seleccionar as condições de impressão do Driver da impressora que foram memorizadas no controlador da impressora. Além disso, é possível especificar a pasta de armazenamento para os dados impressos, podendo ser indicados o código de segurança da pasta e o comentário do trabalho.

[Configurações]
- | Condição de impressão | É possível seleccionar uma condição de impressão memorizada se [Modo de impressão] estiver definido para [Impressão directa] e [Impressão e armazenamento].
- | Pasta de armazenamento | É possível seleccionar uma pasta de armazenamento para dados armazenados, se [Modo de impressão] estiver definido para [Impressão e armazenamento] e [Armazenamento].
- | Código segurança pasta | O código de segurança da pasta é necessário para armazenar dados na pasta para a qual foi definido um código de segurança.
- | Comentário do trabalho | O comentário introduzido aqui pode ser visualizado no ecrã [Detalhes] sob [Gestor de trabalhos].

Predefinir
Repõe as configurações do separador [Configuração principal] para as opções predefinidas.

Ajuda
Apresenta a ajuda.