Ajuda do Controlador de Impressora

| Para o Índice Geral

Separador [Coloração] (apenas para impressoras bicromáticas)

Permite definir as cores de impressão, o tambor de impressão e as condições de coloração.

Impr. monocromática
Seleccione quando imprimir com uma cor. É possível especificar a cor e o tambor.

[Itens que pode definir]
- | Etiqueta de cor | Quando faz clique na tecla [Actualizar] e as informações são obtidas, aparece a cor definida para a Cor 1 da impressora.
- | Indique o tambor | Aparece o tambor para o qual especificou a cor em Etiqueta de cor.

Impressão bicromática
Se estiver seleccionada a impressão bicromática, pode imprimir separadamente a duas cores partes de texto/desenho ou partes de fotografias no documento.

[Itens que pode definir]
- | Imprimir com os tambores actuais |  | Se seleccionar esta opção, aparecem os nomes das cores definidos para a Cor 1 e Cor 2 da impressora.
- | Cor 1/Cor 2 |  | Quando está especificada qualquer cor de impressão, defina manualmente a cor que pretende utilizar para imprimir a partir das cores registadas no controlador através do menu pendente.
- | Utilizar “bicromático auto rápido” |  | Se seleccionar esta opção, a separação de cores de “Texto/desenho” e “Fotografias” é definida para os parâmetros de separação de cores recomendados.

- | Texto/desenho
| Todas->Cor 1 |  | O Texto/desenho é impresso utilizando a Cor 1.
| Todas->Cor 2 |  | O Texto/desenho é impresso utilizando a Cor 2.
| RGB->Cor 1/P&B->Cor 2 |  | As partes a cores do Texto/desenho são impressas com a Cor 1 e as partes a preto (cinzento) com a Cor 2.
| Vermelho->Cor 1/Outras->Cor 2 |  | As partes a cores do Texto/desenho são impressas a vermelho, amarelo e magenta para a Cor 1 e a azul, verde, preto, etc. para a Cor 2.
| P&B->Cor 1/RGB->Cor 2 |  | As partes a cores do Texto/desenho são impressas com a Cor 2 e as partes a preto (cinzento) com a Cor 1.
| Outras->Cor 1/Vermelho->Cor 2 |  | As partes a vermelho, amarelo, magenta e as outras partes do Texto/desenho são impressas com a Cor 2 e as partes a azul, verde, preto, etc. são impressas com a Cor 2.

- | Fotografias
| Todas->Cor 1 |  | As partes de imagens fotográficas são impressas utilizando a Cor 1.
| Todas->Cor 2 |  | As partes de imagens fotográficas são impressas utilizando a Cor 2.
| Vermelho->Cor 1/Preto->Cor 2 |  | O processo de coloração é efectuado para reproduzir fotografias a cores com duas cores. Efectue as selecções de acordo com a cor quando imprimir. Efectue o processo de coloração visualizando as cores definidas para Cor 1 e Cor 2. Não é necessário seleccionar a coloração com as mesmas cores que estão definidas; no entanto, quando imprimir com essas cores, o processo de coloração será o mais próximo das cores da imagem fotográfica original.
| Vermelho->Cor 1/Azul->Cor 2
| Vermelho->Cor 1/Verde->Cor 2
| Preto->Cor 1/Vermelho->Cor 2
| Azul->Cor 1/Vermelho->Cor 2
| Verde->Cor 1/Vermelho->Cor 2

- | Processo de impressão
| Dados da cor 1 e 2 |  | O documento original é separado por cores e as matrizes são criadas com a Cor 1 e 2.
| Apenas dados da cor 1 |  | A matriz é criada apenas com a Cor 1; a impressão é efectuada com ambos os tambores.
| Apenas dados da cor 2 |  | A matriz é criada apenas com a Cor 2; a impressão é efectuada com ambos os tambores.

Actualizar
Se fizer clique nesta tecla, a cor apresentada em Cor (Tambor) é actualizada.

Predefinir
Repõe os valores iniciais das definições do separador [Coloração].

Ajuda
Apresenta a ajuda.