打印机驱动程序帮助

| 目录

[着色]选项卡（仅限双色速印机）

设置印刷的油墨颜色、印刷滚筒和着色条件。

单色印刷
使用单色印刷时选择。可以指定油墨颜色和滚筒。

[可设置的项目]
- | 颜色标签 | 当点击[更新]按钮和所需信息时，会显示为速印机颜色1设置的油墨颜色。
- | 指定印刷滚筒 | 显示在颜色标签中指定的油墨颜色的滚筒。

双色印刷
如果选择了双色印刷，文件中的文字/线状图画部分和照片部分可以独立进行双色印刷。

[可设置的项目]
- | 用当前颜色印刷 |  | 如检查，为速印机颜色1和颜色2设置的油墨颜色名称会显示。
- | 颜色1/颜色2 |  | 当指定了任何印刷油墨颜色时，使用下拉菜单从控制器中登记的油墨颜色中手动设置印刷要使用的油墨颜色。
- | 自动快速双色印刷 |  | I如检查，“文字/线状图画” 和 “照片图像” 颜色分离会设成推荐的颜色分离参数。

- | 文字/线状图画
| 全部->颜色1 |  | 使用颜色1印刷文字/线状图画。
| 全部->颜色2 |  | 使用颜色2印刷文字/线状图画。
| 彩色->颜色1/黑白->颜色2 |  | 使用颜色1印刷文字/线状图画的彩色部分，使用颜色2印刷黑色（灰色）。
| 红色->颜色1/其他->颜色2 |  | 使用颜色1的红色、黄色和紫红色和颜色2的蓝色、绿色和黑色等印刷文字/线状图画的彩色部分。
| 黑白->颜色1/彩色->颜色2 |  | 使用颜色2印刷文字/线状图画的彩色部分，使用颜色1印刷黑色（灰色）。
| 其他->颜色1/红色->颜色2 |  | 使用颜色2印刷文字/线状图画的红色、黄色、紫红色和其它部分，使用颜色2印刷蓝色、绿色和黑色等。

- | 照片图像
| 全部->颜色1 |  | 使用颜色1印刷照片图像部分。
| 全部->颜色2 |  | 使用颜色2印刷照片图像部分。
| 红色->颜色1/黑色->颜色2 |  | 执行着色流程使用双色再现彩色照片。印刷时根据油墨颜色进行选择。执行着色，预现为颜色1和颜色2设置的油墨颜色。不需要选择与实际设置颜色相同的着色，但当使用那些颜色完成印刷后，着色流程将近似于原稿照片图像的颜色。
| 红色->颜色1/蓝色->颜色2
| 红色->颜色1/绿色->颜色2
| 黑色->颜色1/红色->颜色2
| 蓝色->颜色1/红色->颜色2
| 绿色->颜色1/红色->颜色2

- | 作业组合
| 颜色1和2两种数据 |  | 原稿为颜色分离的，制版使用颜色1和颜色2。
| 只有颜色1数据 |  | 制版只使用颜色1，印刷使用2个滚筒。
| 只有颜色2数据 |  | 制版只使用颜色2，印刷使用2个滚筒。

更新
点击此按钮会更新颜色（滚筒）中的显示颜色。

返回标准状态
将[着色]选项卡上的设置复原到初始值。

帮助
显示帮助。