PS7R-9000/5000 Hilfe

| Inhalt

Tabulator [Optionen]

Stellt Jobseparation, Druckintensität, Clustering und Sicherheitsdruck ein.

Jobseparation
Fügt das Jobseparationspapier zwischen Jobs oder Sätzen bzw. Blättern ein, wenn mehrere Jobs oder Kopien ausgedruckt werden. Stellt den für das Jobseparationspapier verwendeten Einzugstisch auf dem Bedienungsfeld des Druckers zum Voraus ein.

[Einstellungen]
- | AUS | Es wird keine Jobseparation ausgeführt.
- | Pro Job | Das Jobseparationspapier wird automatisch zwischen den Jobs eingefügt.
- | Jeder Teil | Jedesmal wenn ein Druckvorgang mit oder ohne Kollatierung beendet ist, wird das Jobseparationspapier eingefügt. Den [Auswurfmodus] im Tabulator [Haupteinstellung] auf Kollatieren oder kein Kollatieren einstellen.

Druckintensität
Stellt die Druckintensität ein.

Clustering
Wenn eine große Anzahl von Jobs, Kopien bzw. Seiten gedruckt wird, kann die Druckereffizienz durch Aufteilung eines Jobs bzw. Verteilung von Jobs zu angeschlossenen Druckerkontrollgeräten im Netzwerk verbessert werden. Die Schaltfläche [Details] klicken, um das Fenster [Clustering] anzuzeigen. Angeschlossene Druckerkontrollgeräte sollten vom selben Modell sein.

Details
Zum Markieren [Clustering] klicken und dann [Details] klicken. Die Schaltfläche [Details] klicken, um das Fenster [Clustering] anzuzeigen.

[Einstellungen]
- | Jobdelegierung | Falls mehrere Einheiten von HC5500 und PS7R (Kontrollgerät) am Netzwerk angeschlossen sind, werden Jobs an diese Drucker verteilt. Falls die Jobdelegierung auf EIN eingestellt ist, wenn ein neuer Job empfangen wird, während ein Job in Verarbeitung steht, dann wird der neue Job zum Drucken zu einem Kontrollgerät gesandt, das die höchste Priorität auf der IP-Liste der registrierten Druckerkontrollgeräte besitzt, und das wirklich vorhanden ist.

-

Jobaufteilung

Wenn ein Job mit einer großen Seitenzahl bzw. einer Menge Kopien verarbeitet wird, kann dieser in mehrere Teile aufgeteilt werden. Die einem Druckerkontrollgerät pro Job auferlegte Last wird damit reduziert.
- Ausgabebereichsbasis
Die Seitenzahl, die eine Jobaufteilung auslöst, bei [Jobaufteilungseinschränkun] einstellen.
- Druckmengenbasis
Die Seitenzahl, die eine Jobaufteilung auslöst, bei [Jobaufteilungseinschränkun] einstellen.

- | Aufteileinschränkung | Legt die Konditionen für eine Jobaufteilung fest. Wird die spezifizierte Seiten- oder Kopienzahl überschritten, dann wird eine Jobaufteilung aktiviert.

Sicherheitsdruck
Wenn Sie ein Dokument ausdrucken, das durch andere Personen nicht gesehen werden darf, verwenden Sie den “Sicherheitsdruck”. Der Sicherheitscode kann den Ausgabedaten hinzugefügt werden.

[Einstellungen]
- | Sicherheitscode | Der Sicherheitscode kann eingegeben werden. Der Sicherheitscode ist eine Zahl von bis zu 8 Stellen. Die Eingabe des Sicherheitscodes ist notwendig, wenn der Job, dem ein Sicherheitscode hinzugefügt wurde, vom Job-Manager ausgeführt wird.
- | Der Jobname wird im Job-Manager nicht angezeigt. | Wird eine Markierung hinzugefügt, dann wird der Jobname im “Jobstatus” des “Job-Managers” nicht angezeigt.