速印機驅動程式說明

| 到目錄

[著色]頁籤 (只適用於雙色速印機)

設定印刷油墨色彩、印刷滾筒及著色設定。

單色印刷
選擇以一種顏色印刷。可以指定油墨色彩及印刷滾筒。

[可設定的項目]
- | 色彩標籤 | 點選[更新]按鈕並獲取訊息時，顯示色彩1設定的油墨色彩。
- | 指定印刷滚筒 | 顯示你在色彩標籤指定油墨色彩的印刷滾筒色彩。

爽色印刷
如果選擇雙色印刷，文件中的文字/線圖部分、照片部分，可以分開進行雙色印刷。

[可設定的項目]
- | 用當前色彩印刷 |  | 如果勾選此項，顯示色彩1和色彩2設定的油墨色彩。
- | 色彩1/色彩2 |  | 如果有指定任何印刷油墨色彩，使用下拉式選單，選擇控制器中已經登錄的油墨色彩來手動設定你想要印刷的油墨色彩。
- | 自動快速雙色印刷 |  | 如果勾選此項，表示“文字/線圖” 和 “照片圖像”分離為雙色資料設定為建議採用的分離為雙色資料參數。

- | 文字/線圖
| 全部->色彩1 |  | 使用色彩1印刷文字/線圖。
| 全部->色彩2 |  | 使用色彩2印刷文字/線圖。
| 彩色->色彩1/黑白->色彩2 |  | 使用色彩1印刷文字/線圖的彩色部分；使用色彩2印刷黑色（灰色）部分。
| 紅色->色彩1/其它->色彩2 |  | 使用色彩1印刷文字/線圖彩色部分的紅色、黃色及紫色；使用色彩2印刷藍色、綠色及黑色等。
| 黑白->色彩1/彩色->色彩2 |  | 使用色彩2印刷文字/線圖的彩色部分；使用色彩1印刷黑色（灰色）部分。
| 其它->色彩1/紅色->色彩2 |  | 使用色彩2印刷文字/線圖彩色部分的紅色、黃色及紫色等；使用色彩2印刷藍色、綠色及黑色等。

- | 照片圖像
| 全部->色彩1 |  | 使用色彩1印刷照片圖像部分。
| 全部->色彩2 |  | 使用色彩2印刷照片圖像部分。
| 紅色->色彩1/黑色->色彩2 |  | 執行著色組合用雙色複製彩色照片。印刷時根據油墨色彩進行選擇。 執行色彩1和色彩2設定的油墨色彩著色。 選擇的著色不一定要和實際設定的色彩一模一樣，但是以這些色彩進行印刷時，著色組合會比較接近原照片圖像的色彩。
| 紅色->色彩1/藍色->色彩2
| 紅色->色彩1/綠色->色彩2
| 黑色->色彩1/紅色->色彩2
| 藍色->色彩1/紅色->色彩2
| 綠色->色彩1/紅色->色彩2

- | 作業組合
| 色彩1和2兩種數據 |  | 原稿分離為雙色資料，製版以色彩1和2進行。
| 只有色彩1數據 |  | 僅以色彩1進行製版，用兩個印刷滾筒進行印刷。
| 只有色彩2數據 |  | 僅以色彩2進行製版，用兩個印刷滾筒進行印刷。

更新
點選這個按鈕，更新印刷滾筒色彩顯示的色彩。

返回標準狀態
將[著色]設定重設為初始值。

使用指南
顯示幫助。