| Voir Table des matières

Onglet [Coloration] (imprimantes bichromes uniquement) Permet de déterminer les couleurs d'encre pour l'impression, le tambour d'impression et les conditions de coloration. Impression monochrome Sélectionner pour imprimer d'une seule couleur. La couleur de l'encre et le tambour peuvent être spécifiés.
[Éléments pouvant être configurés]
- | Label couleur | Après avoir cliqué sur le bouton [rafraîchir] et avoir obtenu l'information, la couleur de l'encre programmée pour la Couleur 1 de l'imprimante s'affiche.
- | Spécifie le tambour | Le tambour supportant la couleur d'encre spécifiée dans Label couleur s'affiche.
Impression bichrome Si l'impression bichrome est sélectionnée, les sections Texte/Dessin au trait et les photos du document peuvent être imprimées en bichrome de façon indépendante.
[Éléments pouvant être configurés]
- | Imrime avec les tambours courants |  | S'ils sont cochés, les noms de couleurs d'encre déterminés pour la Couleur 1 et la Couleur 2 de l'imprimante s'affichent.
- | Couleur 1/Couleur 2 |  | Lorsqu'une couleur d'impression est spécifiée, configurer la couleur d'encre désirée pour l'impression manuellement dans la liste des couleurs d'encre enregistrée dans le contrôleur à l'aide du menu déroulant.
- | Utilise "couleur double rapide auto" |  | Si elle est cochée, la séparation des couleurs de “Texte/Dessin au trait” et de “Photos” est configurée aux paramètres de séparation de couleur recommandés.
- | Texte/Dessin au trait
| Tout->Couleur 1 |  | Texte/Dessin au trait s'imprime avec la Couleur 1.
| Tout->Couleur 2 |  | Texte/Dessin au trait s'imprime avec la Couleur 2.
| RVB->Couleur 1/N&B->Couleur 2 |  | Les sections en couleur de Texte/Dessin au trait sont imprimées avec la Couleur 1 et le noir (gris) avec la Couleur 2.
| Rouge->Couleur 1/Autres->Couleur 2 |  | Les sections en couleur de Texte/Dessin au trait sont imprimées en rouge, jaune et magenta pour la Couleur 1 et en bleu, vert, noir, etc. pour la Couleur 2.
| N&B->Couleur 1/RVB->Couleur 2 |  | Les sections en couleur de Texte/Dessin au trait sont imprimées avec la Couleur 2 et le noir (gris) avec la Couleur 1.
| Autres->Couleur 1/Rouge->Couleur 2 |  | Les sections en rouge, jaune, magenta et autres sections de Texte/Dessin au trait sont imprimées avec la Couleur 2 et le bleu, vert, noir, etc. avec la Couleur 2.
- | Photos
| Tout->Couleur 1 |  | Les sections à Photo sont imprimées avec la Couleur 1.
| Tout->Couleur 2 |  | Les sections à Photo sont imprimées avec la Couleur 2.
| Rouge->Couleur 1/Noir->Couleur 2 |  | Le procédé de coloration s'effectue de sorte à reproduire les photos couleur en bichrome. Faire les sélections en fonction de la couleur de l'encre lors de l'impression. Effectuer la coloration en gardant à l'esprit les couleurs d'encre configurées pour Couleur 1 et Couleur 2. Il n'est pas nécessaire de sélectionner une coloration avec les mêmes couleurs que celles qui sont déjà configurées, mais lorsque l'impression se fait avec ces couleurs, le procédé de coloration sera plus proche des couleurs de la photo originale.
| Rouge->Couleur 1/Bleu->Couleur 2
| Rouge->Couleur 1/Vert->Couleur 2
| Noir->Couleur 1/Rouge->Couleur 2
| Bleu->Couleur 1/Rouge->Couleur 2
| Vert->Couleur 1/Rouge->Couleur 2
- | Processus d'impression
| Données des couleurs 1 & 2 |  | L'original est séparé par couleurs et les masters sont créés avec la Couleur 1 et 2.
| couleur 1 unique |  | Création de masters avec la Couleur 1 uniquement, impression avec les deux tambours.
| couleur 2 unique |  | Création de masters avec la Couleur 2 uniquement, impression avec les deux tambours.
rafraîchir Cliquer sur ce bouton pour mettre à jour la couleur dans Couleur (Tambour). Défaut Permet de remettre les paramètres de [Coloration] à leurs valeurs initiales. Aide Afficher l'aide.