| Índice

Separador [Opções] Permite definir o método de separação de trabalhos, a densidade da impressão, o agrupamento e a impressão de segurança. Separação de trabalhos Insere papel de separação entre trabalhos e conjuntos ou páginas quando imprime vários trabalhos ou cópias. Permite definir previamente a bandeja alimentadora usada para a separação de trabalhos no painel de controlo da impressora.
[Configurações]
- | Deslig. | Não faz a separação dos trabalhos.
- | Entre trabalhos | É automaticamente inserido papel de separação entre trabalhos.
- | Todas as divisões | É automaticamente inserido papel de separação, sempre que termina uma impressão agrupada ou não agrupada. Defina a opção agrupar ou não agrupar em [Modo de ejecção] do separador [Configuração principal].
Densidade impressão Permite definir a densidade da impressão. Agrupamento Se for imprimir muitos trabalhos, cópias ou páginas, pode melhorar a eficiência da impressora dividindo ou distribuindo trabalhos para o controlador da impressora ligada na rede. Clique no botão [Detalhes] para visualizar a janela [Agrupamento]. Os controladores das impressoras ligadas na rede devem ser do mesmo modelo. Detalhes Clique em [Agrupamento] para assinalar a opção e no botão [Detalhes]. Clique no botão [Detalhes] para visualizar a janela [Agrupamento].
[Configurações]
- | Delegação de trabalhos | Se múltiplas unidades da HC5500 e PS7R (controlador) estiverem ligadas à rede, os trabalhos podem ser distribuídos para estas impressoras. Se a opção Delegação de trabalhos estiver definida para Lig., ao ser recebido um novo trabalho enquanto está a ser processado um outro trabalho, o novo trabalho de impressão é enviado para um controlador com a mais alta prioridade na lista de controladores de impressora IP memorizados e que exista de facto.
- | Divisão de trabalhos | Ao processar um trabalho com muitas páginas ou cópias, poderá dividir o trabalho em múltiplos trabalhos. A carga para o controlador da impressora por cada trabalho é reduzida. - Base pág. impressão Permite definir o número de páginas que desencadeia a divisão do trabalho em [Limite div. trab.] - Base vol. impressão Permite definir o número de cópias que desencadeia a divisão do trabalho em [Limite div. trab.].
- | Limite div. trab. | Permite especificar a condição para a divisão de trabalhos. Se o número de páginas ou cópias especificado for excedido, a divisão de trabalhos é activada.
Impressão segurança Quando imprime um documento que não pretende que seja visto por outras pessoas, utilize a opção “Impressão segurança”. Poderá acrescentar o Código de segurança aos dados impressos.
[Configurações]
- | Código de segurança | Introduza um código de segurança, com 8 até dígitos. A introdução do código de segurança é necessária quando o trabalho é utilizado a partir do Gestor de trabalhos.
- | Nome trabalho não indicado no gestor de trabalhos. | Se for acrescentada uma marca de verificação, não é apresentado o nome do trabalho em "Estado do trabalho" do Gestor de trabalhos.