| 目錄

[整理器]標籤 連接HC整理器（選項）時，可以設定裝訂、打孔等修整器功能。 请事先在[環境]標籤的[印刷機配置]種指定連接在打印機上的整理器。 只有連接了HC 自動分頁機時，[偏移出紙]功能才有效。 新增封面（僅適用于HC整理器） 在加上封面和封底後出紙時，要加上複選標記。之後請點擊[細節]選項。 細節 選擇新增封面的位置及放置封面紙張的進紙器。
[設定]
- | 新增封面 | 在輸出的第一頁加上封面，然後出紙。
- | 選擇封面進紙器 | 選擇安裝前封面的進紙器。
- | 新增封底 | 在輸出的原稿最後一頁加上封面，然後出紙。
- | 選擇封底進紙器 | 選擇盛放封底的進紙器。
小冊子（僅適用于HC整理器） 將連續的多頁印刷上標注頁數，然後將其兩次對折，製成小冊子。當小冊子的頁數超過以下數量時，需設置[分冊處理]功能。
- | 摺頁 | 20頁（5張)
- | 摺頁裝訂 | 60頁（15張)
[設定]
- | OFF | 不加工小冊子。
- | 摺頁 | 製成對折的小冊子。
- | 摺頁裝訂 | 製成中縫裝訂的小冊子。
詳細設定 設定小冊子的詳細條件。
[設定]
- | 分冊處理 | 製作15張（60頁）以上的小冊子時指定本功能。本功能不可與新增封面的功能並用。
- | 自動 | 每輸出15張（60頁）作為一個小冊子，進行[摺頁裝訂]。每輸出5張（20頁）進行[摺頁]。
- | 指定頁數 | 可在1～20張的範圍內進行設定。
- | 中部裝訂邊界 | 可在0～50mm的範圍內設定自中間折頁部分開始的裝訂邊距。
- | 自動縮小 | 設定中縫裝訂邊距後，圖像部分會向外側移動所設的裝訂邊距，因此原稿所顯示的圖像有時會溢出紙張範圍。添加複選標記後，圖像會自動縮小到紙張範圍內。
- | 分頁印刷封面 | 當想把封面和正文分開印刷時進行設定。當想把封面和正文分別使用不同的紙張進行印刷時非常方便。
- | 僅印刷封面 | 僅印刷要封面和封底（開頭的2頁和最後的2頁）。點擊[記錄保存除封面之外的部分]後，就可將封面和封底以外的頁面以RIP狀態處理並保存到[任務管理器]的[記錄]中。封面印刷後，也可將所保存的餘下的頁調用印刷。
- | 印刷封面之外的部分 | 印刷封面以外的頁。
裝訂（僅適用于HC整理器） 將紙張用訂書釘裝訂。可裝訂張數爲1～100張。當要同時進行雙面印刷及打孔時，則可裝訂的位置將受到限制。 打孔（僅適用于HC整理器） 可以選擇要打孔的位置。當要同時進行雙面印刷及打孔時，則可以打孔的位置受限。打孔的孔數可以從[細節]中進行選擇。 細節
[設定]
- | 新增裝訂邊界 | 可以從紙張邊緣到50mm的位置爲止，以1mm爲單位設定裝訂邊距。
- | 自動縮小 | 設定中縫裝訂邊距後，圖像部分會向外側移動所設的裝訂邊距，因此原稿所顯示的圖像有時會溢出紙張範圍。添加複選標記後，圖像會自動縮小到紙張範圍內。
- | 打孔 | 選擇打孔。
紙張摺頁（僅適用于HC整理器） 可以設定紙張的折頁加工。折頁方法根據所連接的裝置而不同。可以按選擇折頁方法的種類的詳細選項，就通過說明圖確認折頁方法（圖像）。該選項在有的國家或地區可能無法使用。
[設定]
- | 向外3摺 | 將紙張向外折三折。可使用的紙張僅限於A4、Letter。折三折之後的印刷件會排出到折紙單元的三折進紙器。
- | 向內3摺 | 將紙張向內三折。可使用的紙張僅限於A4、Letter。折三折之後的印刷件會排出到折紙單元的三折進紙器。
- | Z形摺頁 | 將紙張進行Z形折頁。可使用的紙張爲A3、B4、Ledger。
- | 對摺 | 折頁的印刷件會排出到小冊子進紙器。
細節 指定折頁方向或裝訂方向。完成後的圖像以插圖的形式顯示出來。
[設定]
- | 摺頁方向 | 當指定外三折/內三折或對折時，要選擇將印刷面向內側折還是向外側折。
- | 裝訂方向 | 當指定進行Z形折頁時，要選擇在左面還是右面裝訂紙張。選擇了左面裝訂時，則將紙張的右側進行Z形折頁。選擇了右面裝訂時，則將紙張的左側進行Z形折頁。
- | 原稿尺寸不同 * | Z形折疊紙張可以與尺寸和Z形折疊後的尺寸相同的紙張混合輸出到同一進紙器。 例如，A4橫向的原稿與進行Z形折疊後的A3原稿可以輸出到同一進紙器。
| * 該功能僅適用於使用Windows 2000/XP的用戶。
出紙器（僅適用于HC整理器） 選擇將印刷件輸出到哪進紙器。
[設定]
- | 自動 | 根據修整器功能的設定將紙張排出到合適的進紙器。通常請選擇自動。
- | 集紙器 | 當不使用修整器功能時，請選擇印刷張數爲500張以上的。這個進紙器能夠使用的紙張爲182 mm x 182 mm ～ 330 mm x 488 mm。 （裝訂：203mm x 182mm - 297mm x 432mm）當設定紙張折頁或製作小冊子時，不能選擇成批進紙器。
偏移出紙 向成批進紙器出紙時，紙張位置相對於各設定值處於偏置的位置上或切換自動分頁機。可用以“偏移出紙”的紙張如下。
- | HC整理器： | 寬203mm-297mm/長182mm-488mm（裝訂：182mm-432mm） [偏移出紙]功能不適用於無法從成批進紙器排紙的紙張。
- | HC 自動分頁機： | 寬131mm-305mm/長148mm-432mm
[設定]
- | OFF | 不偏置進紙。
- | ON | 偏置進紙。
返回標準狀態 將[整理器]標籤中的設定內容返回預設值。 使用指南 顯示幫助。