| Contenidos

Pestaña [Opciones] Ajusta el método de separación de tareas, densidad de impresión, agrupación e impresión de seguridad. Separación de tarea Inserta papel de separación de tareas entre diferentes trabajos o entre conjuntos de páginas cuando se imprimen múltiples trabajos o copias... Ajusta la bandeja de alimentación usada para el papel separador de tareas del Panel Operación de la impresora de antemano.
[Ajustes]
- | Desactivado | No se realiza la separación de tareas.
- | Entre tareas | El papel separador de trabajos es insertado automáticamente para separar los distintos trabajos.
- | Cada división | Inserta automáticamente el papel separador cada vez que una unidad de impresión intercalada o no intercalada es completa. Ajuste intercalación o no intercalación en [Modo expulsión] de la pestaña [Configuración principal].
Imprimir densidad Ajuste de la densidad de la impresión. Agrupación Cuando se imprimen gran cantidad de tareas o copias o gran cantidad de páginas, puede mejorar el rendimiento del procesado de impresión dividiendo una tarea o distribuyendo diferentes tareas al controlador de la impresora con vínculo en la red. Haga clic en el botón [Detalles] para que aparezca la ventana [Agrupación]. Los controladores de impresora con vínculo en la red deben corresponder a los mismos modelos. Detalles Haga clic en [Agrupación] para que se aparezca el símbolo de verificación y haga clic en el botón [Detalles]. Haga clic en el botón [Detalles] para que parezca la ventana [Agrupación].
[Ajustes]
- | Delegación tarea | Si varias unidades de impresoras HC5500 y PS7R (controlador) están conectadas en red, los trabajos pueden ser distribuidos en estas impresoras. Si Delegación de trabajos es activado en ON, cuando se recibe un nuevo trabajo mientras un trabajo ya está siendo procesado, el nuevo trabajo es enviado para ser impreso a un controlador que tenga la mayor prioridad en la lista de controlador de la impresora registrados IP y que existe en la actualidad.
- | División tarea | Cuando se procesa un trabajo con una gran cantidad de páginas o gran cantidad de copias, puede realizar la partición de trabajos para distribuir varias tareas. La carga impuesta al controlador de la impresora por cada trabajo se ve reducida. - Sallida - rango Ajuste el número de páginas que activa la distribución de tareas en [Limite división]. - Impresión - volumen Ajuste el número de copias que activa la distribución de tareas en [Limite división].
- | Limite división | Especifica la condición para que se efectúe la división de trabajos. Si el número especificado de páginas o copias es rebasado, la función división de trabajos es activada.
Impresión de seguridad Cuando imprima un documento que no desea que otras personas vean , utilice "Impresión de seguridad". El Código de seguridad puede añadirse a los datos de salida.
[Ajustes]
- | Código de seguridad | Ingrese un código de seguridad compuesto por una cifra de 8 dígitos. El ingreso del código de seguridad es necesario cuando la tarea a la que se añade el código de seguridad se opera desde el Gestor de tareas.
- | Nombre tarea no indicado en el g estor de tareas. | Si se agrega una tilde, el nombre tarea no aparece en el "Estado tarea" del Gestor de tareas.