| 目錄

[基本]標籤 設定彩色印刷與單色印刷的切換，紙型的指定、輸出模式等。 預覽顯示 預覽（圖像）顯示設定內容。 色彩模式 選擇進行彩色印刷還是單色印刷。 原稿模式 選擇印刷時以圖像質量優先還是以文字質量優先。 雙面印刷 選擇是否進行雙面印刷。 雙面印刷時，選擇將裝訂位置放在長“邊還”是“短邊”。
［設定］
- | 關閉 | 不進行雙面印刷。
- | 長邊裝訂 | 進行雙面印刷。原稿的長邊爲裝訂位置。
- | 短邊裝訂 | 進行雙面印刷。原稿的短邊爲裝訂位置。
紙張來源 選擇放置印刷紙張的進紙器。
［設定］
- | 自動進紙台選擇 | 進紙器要根據[基本]標籤的[紙張類型]合[版面]標籤的[輸出紙張尺寸]的設定進行選擇。
注： | 沒有符合條件的進紙器時，便會出現錯誤，無法印刷。
- | 進紙器1 | 用放在進紙器1中的紙張進行印刷。
- | 進紙器2 | 用放在進紙器2中的紙張進行印刷。
- | 多層進紙器 | 用放在多盒進紙器中的紙張進行印刷。
紙張類型 選擇紙型。 印刷單位 選擇是以頁數還是以份數爲單位出紙。 印刷1份之後停止 設定是否進行確認列印。 加上複選標記後，開始會先印刷1頁或1份用於確認。確認完成後，按打印機的操作面板的[印刷/暫停]鍵，即開始印刷指定的份數。請在印刷多頁或多份的輸出資料時使用。 目的地 選擇電腦輸出資料的輸出模式。
［設定］
- | 僅印刷 | 印刷到紙張上。
- | 印刷並儲存 | 在印刷到紙張的同時，作爲保存作業會記錄到印刷控制器上。
- | 存檔 | 以ＲＩＰ狀態保存打印資料。
- | 僅儲存 | 作爲保存作業會記錄到印刷控制器上。可以反復調用所記錄的資料進行印刷。
指定輸出條件 可以預先先選擇記錄在印刷控制器上的打印機驅動程式的輸出設定及輸出資料的保存目的地資料夾名，輸入資料夾密碼及作業說明。
［設定］
- | 輸出設定 | 在［目的地］中選擇[僅印刷]或[印刷並儲存]時，可以選擇記錄後的輸出設定。
- | 目的地資料夾名稱 | 在[目的地］中選擇了[印刷並儲存]或[僅儲存]時，可以選擇保存作業的保存目的地資料夾。
- | 資料夾密碼 | 要將資料保存到設有密碼的資料夾時，需輸入密碼。
- | 作業描述 | 在此處輸入的註釋將被顯示到[作業管理器]的[詳細]畫面。
返回標準狀態 將[基本]標籤的設定內容返回預設值。 使用指南 顯示幫助。