| 目录

［选项］标签 设置分页方法、印刷浓度、分群功能、安全印刷。 JS分页 设置在印刷途插入与正在印刷的纸张不同的分页纸张的时机。 分页纸张所使用的进纸台，需要重新在打印机一侧进行设置。
[设置]
- | OFF | 不分页。
- | 启动-在文档之间 | 每次作业完成时插入分页纸张。
- | 每段 | 每次印刷完一份或一页时，插入分页纸张。通过[基本]标签的[印刷单位]设置以份为单位还是以页为单位。
印刷浓度 调整印刷浓度。 分群功能 在处理大量的印刷任务、多份数或多页数的印刷件时，可通过对任务进行分割、分散给以网络连接的同一印刷控制器，提高打印机的处理效率。 按下[细节]按钮，显示[分群功能]窗口。 连接的印刷控制器必须是同一机种。 细节 只有[分群功能]上带有复选标记时，才可以点击使用。 按下[细节]按钮，显示[分群功能]窗口。
[设置]
- | 分散处理 | 网络中连接有多组HC5500和PS7R(控制器)时，可将任务分散到这些打印机进行处理。 如果设置了分散任务，当打印机正在处理任务时接收到新的任务，则新任务便会被发送到在已注册的打印机控制器IP列表中具有最高优先次序且实际存在的控制器中进行打印处理。
- | 任务分割处理 | 处理多页数或多份数任务时，可将1个任务分割成多个任务。这样可以减轻平均每个任务带给打印机控制器的负荷。 - 选择了[页数标准]时，要在[分割限制]中设置开始分割的页数。 - 选择了[印刷份数标准]时，要在[分割限制]中设置开始分割的份数。
- | 分割限制 | 指定分割作业的条件。 处理超过在此指定的页数或份数的印刷作业时，便会对作业进行分割。
安全印刷 当印刷不想让他人看见的文件时，要使用安全印刷功能。可以给任务设置密码。
[设置]
- | 密码 | 用0～8位的半角数字设置作业密码。 用任务管理器操作设有密码的任务时，需要输入密码。
- | 任务管理器中不显示任务名称。 | 添加复选标记后，在[任务处理状态]中将不显示任务名。