| Inhalt

Tabulator [Haupteinstellung] Das Umschalten zwischen Farbdruck, Schwarzweißdruck, Papiertyp, Ausgabeart usw. ist einstellbar. Bild ausgeben Zeigt das Ausgabebild den aktuellen Einstellungen entsprechend an. Farbdruck Zur Wahl von Farb- oder Schwarzweißdruck. Originalbild Zur Wahl des Bildes oder Zeichens, dem beim Drucken Priorität gegeben wird. Duplexdruck Wä hlt, ob Duplexdruck ausgefü hrt wird oder nicht. Zur Wahl von Duplexdruck die Bindeposition festlegen.
[Einstellungen]
- | AUS | Es wird kein Duplexdruck ausgefü hrt.
- | Lange Seite binden | Es wird Duplexdruck ausgeführt. Die lange Seite des Originals wird gebunden.
- | Kurze Seite binden | Es wird Duplexdruck ausgeführt. Die kurze Seite des Originals wird gebunden.
Papiereinzugstisch Der Einzugstisch, dessen Papier zum Drucken verwendet wird, wird eingestellt.
[Einstellungen]
- | Autom.Einzugstischwahl | Der Einzugstisch wird automatisch entsprechend der [Papiertyp]-Einstellung Tabulator [Haupteinstellung] und [Ausgabepapierformat] im Tabulator [Layout] festgelegt.
Anmerkung: | Ist kein Tisch da, der den Druckerkonditionen entspricht, dann entsteht ein Fehler und das Drucken der Daten ist unmöglich.
- | Einzugstisch 1 | Das Drucken wird unter Verwendung des Papiers von Einzugstisch 1 ausgef ü hrt.
- | Einzugstisch 2 | Das Drucken wird unter Verwendung des Papiers von Einzugstisch 2 ausgefü hrt.
- | Mehrzwecktisch | Das Drucken wird unter Verwendung des Papiers auf dem Mehrzweckeinzugstisch ausgefü hrt.
Papiertyp Wählt den Papiertyp an. Auswurfmodus Wählt, ob kollatierter Druck ausgeführt wird oder nicht. Nach Probedruck anhalten Stellt ein, ob ein Probedruck gemacht wird oder nicht. Wird [Nach Probedruck anhalten] geklickt, um dies zu markieren, kann zuerst die Druckqualität anhand einer Probeseite oder -satzes geprüft werden (nicht in der spezifizierten Anzahl Kopien enthalten). Falls der Probedruck kein Problem aufweist, die Taste DRUCKEN/PAUSE am Printer drücken, um das Drucken fortzusetzen. Dies ist nutzvoll wenn eine große Zahl von Seiten oder Kopien zu drucken sind. Ausgabemodus Wählt den Ausgabemodus von Daten, die vom Computer übertragen wurden.
[Einstellungen]
- | Direktdruck | Druckt vom Computer übertragene Daten sofort auf dem Papier.
- | Drucken & Speicherung | Führt Direktdruck aus und speichert die Ausgabedaten im Druckerkontrollgerät (Speicher).
- | Archiv | Druckdaten mit RIP-Status abspeichern.
- | Speicher | Speichert die Ausgabedaten im Druckerkontrollgerät. Gespeicherte Daten können wiederholt ausgedruckt werden.
Ausgabekondition festlegen Die Ausgabekonditionen des Druckertreibers, die im Druckerkontrollgerät registriert wurden, können ausgewählt werden. Zusätzlich kann der Speicherungsordner für gespeicherte Ausgabedaten, festgelegt, bzw. Ordnersicherheitscode und Jobanmerkungen können eingegeben werden.
[Einstellungen]
- | Ausgabekondition | Eine registrierte Ausgabekondition kann ausgewählt werden, wenn der [Ausgabemodus] auf [Direktdruck] bzw. [Drucken & Speicherung] eingestellt ist.
- | Speicherungsordnername | Der Speicherungsordner für gespeicherte Ausgabedaten kann gewählt werden, wenn der [Ausgabemodus] auf [Drucken & Speicherung] bzw. [Speichern] eingestellt ist.
- | Ordnersicherheitscode | Der Ordnersicherheitscode ist erforderlich wenn Daten in einem Ordner abgespeichert werden, der mit Sicherheitscode versehen ist.
- | Jobanmerkung | Die hier eingegebene Anmerkung kann auf dem Menü [Detail] unter [Job-Manager] angezeigt werden.
Standardeinstellung Die Einstellungen im Tabulator [Haupteinstellung] werden zur Standardeinstellung rückgestellt. Hilfe Anzeige der Hilfe.