| 目錄

［選項］標籤 設置分頁方法、印刷濃度、分群、安全印刷。 紙帶分頁 設定在印刷途插入與正在印刷的紙張不同的分頁紙張的時機。 分頁紙張所使用的進紙器，需要重新在打印機一側進行設定。
[設定]
- | OFF | 不分頁。
- | 開啟-在文件之間 | 每次作業完成時插入分頁紙張。
- | 每段 | 每次印刷完一份或一頁時，插入分頁紙張。通過[基本]標籤的[印刷單位]設定以份為單位還是以頁為單位。
印刷濃度 調整印刷濃度。 分群功能 在處理大量的印刷作業、多份數或多頁數的印刷件時，可通過對作業進行分割、或分散給以網絡連結的同一印刷控制器，提高打印機的處理效率。 按下[細節]按鈕，顯示[分群功能]窗口。 連結的印刷控制器必須是同一機種。 細節 只有[分群功能]上帶有複選標記時才可以點擊使用。 按下[細節]按鈕，顯示[分群功能]窗口。
[設定]
- | 分散處理 | 網絡中連結有多台HC5500並且PS7R時，可將作業分散到各台打印機進行處理。 當設定為[分散]時，如果向正在進行印刷處理的打印機發送新的作業，則新的作業便會被發送到別的打印機控制器進行印刷。
- | 作業分割處理 | 處理多頁數或多份數作業時，可將1個作業分割成多個作業。這樣可以減輕單個作業的打印機控制器的負荷。 -選擇了[頁數標準]時，要在[分割限制]中設定開始分頁的頁數。 -選擇了[印刷份數標準]時，要在[分割限制]中設定開始分割的份數。
- | 分割限制 | 指定分割作業的條件。 處理超過在此指定的頁數或份數的印刷作業時，便會對作業進行分割。
安全印刷 當印刷不想讓他人看見的文件時，要使用安全印刷功能。可以給作業設定密碼。
[設定]
- | 密碼 | 用0～8位元的半形數位設定作業密碼。 用作業管理器操作設有密碼的作業時，需要輸入密碼。
- | 任務管理器中不顯示任務名稱 | 添加複選標記後，在[作業處理狀況]中將不顯示作業名。